소방차 통행곤란지역 실전대응훈련 계획

중 랑 소 방 서

(현장지휘대)

소방차 통행곤란지역 실전대응훈련 계획

유사 시 화재초기 진압을 위한

소방차 통행곤란지역에 대한 실전 대응능력 향상과 유사 시, 신속하고 효율적인 대처로 시민의 안전확보 및 인명 ․ 재산피해를 경감시키고자 함.

Ⅰ				관련 근거

❍ 2014년 재난업무가이드 재난대응행정편「14. 재난현장 대응능력 강화」

❍ 재난대응과-3882(2014.02.13.)호「소방차 통행곤란지역 소방안전대책」

❍ 현장지휘대-1330(2014.02.21.)호「소방차 통행곤란지역 소방안전대책 」알림

Ⅱ				추진배경 및 방향

추진배경 - <시장 요청사항, ‘13.11.25>

○ 소방도로 확대 곤란 시 화재에 어떻게 대응할 것인지 대책을 마련해 주기 위함.

○ 소방차 통행곤란지역 소방안전대책 보고 - <‘14.1.16.(목).18:00, 시장실>

추진방향 ⇒ 목표 : 재산피해 규모  10% 저감

○ 자치구 ․ 주민 ․ 소방 협력 안전관리 강화

○ 현장 중심의 훈련을 통한 대응역량 강화

○ 도로 통행 장애요인 제거로 소방차 현장 접근성 제고

Ⅲ				훈련개요

기    간 : 2014. 03. 20 ~ 12. 31.

대    상 :  중랑구 면목로84가길 39-21일대 등 23개 지역

○ 각 119안전센터별 현황

구 분 계	각 119 안전센터별				비 고
	신 내	면 목	망 우	중 화
23	3	7	7	6

○ 용도별 현황

계	주거지역	전통시장	영세밀집	고지대	상업지역	한옥 및 목조밀집	공업지역
23	16 (69.56%)	1 (4.3%)	.	.	6 (26%)	.	.

훈련일정 : 붙임(엑셀) 참조

훈련방법

❍ 불시 출동지령에 의하여 최단거리 경로를 통한 현장출동로 선정, 실전        대응(다중방수)훈련 및 현장활동대원 인지도 향상 현지적응훈련

❍ 가상 화재상황 부여방식

→ 훈련지휘 및 상황 부여 : 훈련 당일 서장(현장지휘대장)

훈련 중점사항

❍ 현장 중심의 훈련을 통한 화재대응역량 강화

(서장 1회 / 현장지휘대장 2회)

- 소방안전지도를 활용한 소방작전 ․ 지휘역량 제고

- 출동단계부터 화재대응에 필요한 모든 정보 활용 신속 대응

- 모든 현장 출동대에게 건축물ㆍ도로 정보 등 신속 전파

❍ 화재초기 진압을 위한 실전대응훈련 반복 실시

- 화재를 가상한 불시 출동훈련 실시

- 소방안전지도 적극 활용 지휘 및 대응능력 배양

❍ 1차량 다중방수 진압훈련(실전대응훈련시 병행실시)

- 화재발생지점에 여러 대의 소방차 진입이 곤란한 경우, 최근접

소방차의 방수구(4개)에 소방호스를 연결, 진압활동 전개

※ 1대 소방차(펌프차) 활용, 4개의 화재진압팀 방수 가능

- 후착대 소방용수 선착대 보급 및 소화전 점유 필수

❍ 현장활동대원 인지도향상을 위한 소방차출동로, 통행곤란구간, 우회

도로, 소방차 부서위치, 화재취약요소 등 확인

❍ 사전 도상훈련 등을 통한 최단거리 및 우회도로 등 사전 숙지

❍ 기타 유사 시, 소방활동상 필요한 정보사항 확인 등

동원소방력 : 각 훈련대상(지역)별 인원 11명, 차량 3~4대

(인원/차량)

구 분	계	현장지휘대	119안전센터별		비 고
			펌 프 차	탱 크 차
대 상 별 (인원 및 대수)	10~11/3	6/1	4~5/2~3		-

1차량(선착대 펌프차) 다중방수 훈련 요령

○ 선착대 : 현장도착하여 맨 앞 펌프차량에서 우측 방수구를 이용하여 큰 수관을 전개, 화점에 직접 방수(필요 시, Y카플링을 이용 작은수관 2방향 방수)

○ 후착대 : 일렬주차 시, 앞차의 보수구에 소방용수를 보급하고, 진압  대원은 선착대 펌프차량의 나머지 한 방향(좌측)에서 큰 수관을 전개하여 화점에 집중 방수한다.(필요시, Y카플링을 이용 작은수관 2방향 방수)

○ 화재진압은 화점을 중심으로 포위부서함을 윈칙으로 하되, 주택이 밀집된 고지대나 골목길에 일렬부서 하는 경우에는 선착대 펌프차량에서 수관을 전개하여 1차량 다중방수로서 화재를 초기에 진압한다.

○ 선, 후착대 : 소화전을 점유하여 보수할 경우, 보통 압력이 3~5kg/㎠임을 감안, 운전요원은 수량계를 수시 확인하여 보수유량이 부족하지 않도록 조치

○ 선, 후착대 소대장은 1차량 다중방수와 관련 선착대 펌프차에서 소방용수가 중단되지 않도록 각별히 주의한다.

○ 각 119안전센터 팀장은 출동, 도착, 완료 무전보고를 철저히 하되,  진압작전 중에 효율적인 상황처리 및 신속한 현장정보를 공유할 수 있도록 상황에 알맞게 시기적절한 무전연락을 취하여야 한다.

훈련복장

- 진압대원 - 방화복, 방수화, 헬멧(공기호흡기 등 개인장구 장착)

- 운전요원 - 방화복(상의), 훈련화, 헬멧

- 진행요원 - 활동복, 활동화, 활동모

무선통신망 지정운영

- UHF 채널 7번, D-TRS는 현행 유지

Ⅳ				훈련절차 및 상황

1. 훈련절차

훈련상황 부여	⇒	접수 및 출동지령	⇒	가상화점 선정 실전대응훈련 및 1차량 다중방수	⇒	훈련종료 및 강평

2. 훈련 상황

	훈련상황 메시지
2014. ○○. ○○. 00:00 서울 중랑구 ○○로 ○○에서 화재가 발생 하였으니, ○○대는 즉시 출동하고, 출동 중 도로상황 등을 무선보고 하기 바랍니다.

Ⅴ				행정사항

❍ 현장지휘대(주간근무반)는 훈련을 실시하기 전, 훈련지역을

사전에 답사하여 가상 화재 장소 및 인근 소화전 사전체크 등 119안전

센터 훈련상황을 총괄 지휘 및 감독토록 하고,

❍ 각 119안전센터(팀)장은 본 훈련과 관련 자체 안전사고가 발생

하지 않도록 안전관리책임자를 사전에 지정, 자체 안전사고방지에 만전을

기하고,

❍ 훈련출동과 동시에 각종 재난 및 화재발생 시, 도로상황 등 출동대

보고사항을 훈련과 동시에 무선으로 진행상황에 따라 상시 보고하기

바라며,

❍ 소방차 통행곤란지역 실전대응(1차량 다중방수)훈련 등에 대비

훈련지역에 대한 사전 도상훈련 및 유사 시에 대비한 최단거리 및 우회

도로 파악 등 현장활동대원 인지도 향상을 위한 지역현황 숙지에 만전을

기하고,

❍ 훈련실시 후, 결과보고는 붙임 서식에 맞추어, 매월 2일 한, 현장

지휘대로 제출하기 바랍니다.

따로 붙임 : 소방차 통행곤란지역 실전대응훈련 등 보고서식 1부. 끝.

소방차 통행곤란지역 실전대응훈련 등 결과

① 실전대응훈련 :     회

연번	주관	훈련일시	훈련장소	동원소방력		비고
				인원	차량
	소방서장			명	대	0팀
	지휘대장					0팀

② 1차량 다중방수 진압훈련 :     회

연번	훈련일시	훈련장소	동원소방력		비고
			인원	차량
			명	대

③ 인지도 향상을 위한 현지적응훈련

연번	훈련일시	훈련장소	동원소방력		비고
			인원	차량
			명	대

➃ 실전대응(다중방수)훈련 등 훈련장면

실전대응훈련	다중방수 진압훈련	인지도 향상 현지적응훈련