소방차 통행곤란지역 실태조사서

Ⅰ		송정119안전센터 현황

□ 용도별 현황

계	주거 지역	전통 시장	영세 밀집	고지대
17	17

Ⅱ		용도별 기본현황

□ 주거지역 [17개소]

연번	진입불가 구간명	장애물 현황		소방용수 현황				비고
		수량	장애물 유형	소화전		비소장치
				지상	지하	일체	분리
1	성동구 송정4가길3~80 (송정동 66번지207~224)	2	급커브1, 상시주차1		2
2	성동구 송정12가길5~60 (송정동 73번지859~866)	2	진입협소1, 상시주차1

연번	진입불가 구간명	장애물 현황		소방용수 현황				비고
		수량	장애물 유형	소화전		비소장치
				지상	지하	일체	분리
3	성동구 송정12나길7-1~8 (송정동73번지887~874)	2	급커브1, 상시주차1		1
4	성동구 송정12다길39~47 (송정동73번지882-966)	2	급커브1, 상시주차1		2
5	성동구 송정4가길24~4 (송정동73번지725~529)	2	급커브1, 상시주차1
6	성동구 송정12가길5~6 (송정동73번지895~864)	1	진입로협소 및 급커브
7	성동구 송정12나길9~8-1 (송정동73번지570~783)	1	진입로협소 및 급커브		2
8	성동구 송정12다길17-1~12 (송정동73번지576~479)	1	진입로협소 및 급커브		2
9	성동구 송정12가길42~12다길27-1 (송정동73번지902~590)	1	진입로협소 및 급커브		2	1	1
10	성동구 송정12라길15-1~12라길16 (송정동73번지582~697)	1	진입로협소 및 급커브		1
11	성동구 송정12마길19~18-1 (송정동73번지625~536)	1	진입로협소 및 급커브		1
12	성동구 송정10길 50-1~22 (송정동73번지16~122)	1	진입로협소 및 급커브
13	성동구 송정8길48~218 (송정동66번지232~11)	1	진입로협소 및 급커브		2
14	성동구 송정6길4~22 (송정동 66번지236135)	1	진입로협소 및 급커브		1
15	성동구 송정4길42-1~329 (송정동66번지243104)	1	진입로협소 및 급커브		3
16	성동구 송정2길42~5 (송정동66번지208~89)	1	진입로협소 및 급커브		2	1
17	성동구 광나루로9가길4~3-1 (송정동66번지64~24)	1	진입로협소 및 급커브		2

Ⅲ		실태조사 세부내용

□ [주거지역] : 소방차통행곤란지역(진입불가․곤란) - 성동구 송정동 일대

○ 기본 현황

유형	면적 (㎡)	대상물		세대수	인구수 (명)	중증 거동 불편자(명)	지역 거주 의소대원(명)
		특정	일반
주거밀집	12750		551	1722	5129		6
지역특성	대다수 단독주택 유형의 주거 밀집지역으로 8m의 주도로를 중심으로 주변을 3m~5m의 진입불가(곤란)의 이면도로가 전 지역을 연결하는 주택지역
도로장애물	17개소 ( 진입협소16, 급코너 13, 상시주차5)
기타사항

□ 위치도 및 출동로

송정동 일대 소방차통행곤란지역 → 전경사진

송정동 일대 소방차통행곤란지역 → 위치도

송정동 일대 소방차통행곤란지역 → 장애물현황
①성동구 송정4가길3~80(송정동 66번지207~224)<급커브>	<상시주차>
②성동구 송정12가길5~60(송정동 73번지859~866)<진입로협소>	<상시주차>

송정동 일대 소방차통행곤란지역 → 장애물현황
③성동구 송정12나길7-1~8(송정동73번지887~874)<급커브>	<상시주차>
④성동구 송정12다길39~47(송정동73번지882-966)<급커브>	<상시주차>

송정동 일대 소방차통행곤란지역 → 장애물현황
⑤성동구 송정4가길24~4(송정동73번지725~529)<급커브>	<상시주차>
⑥성동구 송정12가길5~6(송정동73번지895~864)<진입로>	<급커브>

송정동 일대 소방차통행곤란지역 → 장애물현황
⑦ 성동구 송정12나길9~8-1(송정동73번지570~783) <진입로>	<급커브>
⑧ 성동구 송정12다길17-1~12(송정동73번지576~479) <진입로>	<급커브>

송정동 일대 소방차통행곤란지역 → 장애물현황
⑨ 성동구 송정12가길42~12다길27-1(송정동73번지902~590) <진입로>	<급커브>
⑩ 성동구 송정12라길15-1~12라길16(송정동73번지582~697) <진입로>	<급커브>

송정동 일대 소방차통행곤란지역 → 장애물현황
⑪ 성동구 송정12마길19~18-1(송정동73번지625~536) <진입로>	<급커브>
⑫ 성동구 송정10길 50-1~22(송정동73번지16~122) <진입로>	<급커브>

송정동 일대 소방차통행곤란지역 → 장애물현황
⑬성동구 송정8길48~218(송정동66번지232~11) <진입로>	<급커브>
⑭ 성동구 송정6길4~22(송정동66번지 236~135) <진입로>	<급커브>

송정동 일대 소방차통행곤란지역 → 장애물현황
⑮ 성동구 송정4길41-1~329(송정동66번지 243~104) <진입로>	<급커브>
⑯ 성동구 송정2길 42~5(송정동66번지208~89) <진입로>	<급커브>

송정동 일대 소방차통행곤란지역 → 장애물현황
⑰ 성동구 광나루로9가길4~3-1(송정동66번지64~24) <진입로>	<급커브>

□ 실태조사 결과

○ 송정동 일대 소방차통행곤란지역 [개선방법 가능사항 파란색으로 작성]

장애물 연 번	장애물 현황		비고
	유형	개선방법
장애물 ①	급커브 및 상시주차	유사시 주도로(6~8m) 부서후 비상소화장치 적재함(수관10본) 및 소방차량의 적재수관 연장 진화활동 전개	진입로내 가스배관, 전신주, 차량주・정차
장애물 ②	진입로협소 및 상시주차	유사시 주도로(6~8m) 부서후 비상소화장치 적재함(수관10본) 및 소방차량의 적재수관 연장 진화활동 전개	진입로내 가스배관, 전신주, 차량주・정차
장애물 ③	급커브 및 상시주차	유사시 주도로(6~8m) 부서후 비상소화장치 적재함(수관10본) 및 소방차량의 적재수관 연장 진화활동 전개	진입로내 가스배관, 전신주, 차량주・정차
장애물 ④	급커브 및 상시주차	유사시 주도로(6~8m) 부서후 비상소화장치 적재함(수관10본) 및 소방차량의 적재수관 연장 진화활동 전개	진입로내 가스배관, 전신주, 차량주・정차
장애물 ⑤	급커브 및 상시주차	유사시 주도로(6~8m) 부서후 비상소화장치 적재함(수관10본) 및 소방차량의 적재수관 연장 진화활동 전개	진입로내 가스배관, 전신주, 차량주・정차
장애물 ⑥	진입로협소(곤란) 및 급커브	유사시 주도로(6~8m) 부서후 비상소화장치 적재함(수관10본) 및 소방차량의 적재수관 연장 진화활동 전개	진입로내 가스배관, 전신주, 차량주・정차
장애물 ⑦	진입로협소(곤란) 및 급커브	유사시 주도로(6~8m) 부서후 비상소화장치 적재함(수관10본) 및 소방차량의 적재수관 연장 진화활동 전개	진입로내 가스배관, 전신주, 차량주・정차
장애물 ⑧	진입로협소(곤란) 및 급커브	유사시 주도로(6~8m) 부서후 비상소화장치 적재함(수관10본) 및 소방차량의 적재수관 연장 진화활동 전개	진입로내 가스배관, 전신주, 차량주・정차
장애물 ⑨	진입로협소(곤란) 및 급커브	유사시 주도로(6~8m) 부서후 비상소화장치 적재함(수관10본) 및 소방차량의 적재수관 연장 진화활동 전개	진입로내 가스배관, 전신주, 차량주・정차

장애물 연 번	장애물 현황		비고
	유형	개선방법
장애물 ⑩	진입로협소(곤란) 및 급커브	유사시 주도로(6~8m) 부서후 비상소화장치 적재함(수관10본) 및 소방차량의 적재수관 연장 진화활동 전개	진입로내 가스배관, 전신주, 차량주・정차
장애물 ⑪	진입로협소(곤란) 및 급커브	유사시 주도로(6~8m) 부서후 비상소화장치 적재함(수관10본) 및 소방차량의 적재수관 연장 진화활동 전개	진입로내 가스배관, 전신주, 차량주・정차
장애물 ⑫	진입로협소(곤란) 및 급커브	유사시 주도로(6~8m) 부서후 비상소화장치 적재함(수관10본) 및 소방차량의 적재수관 연장 진화활동 전개	진입로내 가스배관, 전신주, 차량주・정차
장애물 ⑬	진입로협소(곤란) 및 급커브	유사시 주도로(6~8m) 부서후 비상소화장치 적재함(수관10본) 및 소방차량의 적재수관 연장 진화활동 전개	진입로내 가스배관, 전신주, 차량주・정차
장애물 ⑭	진입로협소(곤란) 및 급커브	유사시 주도로(6~8m) 부서후 비상소화장치 적재함(수관10본) 및 소방차량의 적재수관 연장 진화활동 전개	진입로내 가스배관, 전신주, 차량주・정차
장애물 ⑮	진입로협소(곤란) 및 급커브	유사시 주도로(6~8m) 부서후 비상소화장치 적재함(수관10본) 및 소방차량의 적재수관 연장 진화활동 전개	진입로내 가스배관, 전신주, 차량주・정차
장애물 ⑯	진입로협소(곤란) 및 급커브	유사시 주도로(6~8m) 부서후 비상소화장치 적재함(수관10본) 및 소방차량의 적재수관 연장 진화활동 전개	진입로내 가스배관, 전신주, 차량주・정차
장애물 ⑰	진입로협소(곤란) 및 급커브	유사시 주도로(6~8m) 부서후 비상소화장치 적재함(수관10본) 및 소방차량의 적재수관 연장 진화활동 전개	진입로내 가스배관, 전신주, 차량주・정차
기타	장애유형	주도로(6~8m)상 차량 주・정차 단속 및 소방통로확보훈련 실시	성동구청,광진소방서