소방차 통행불가지역 시민안전 종합대책

중 랑 소 방 서

< 재 난 관 리 과 >

소방차 통행 불가지역 시민안전 종합대책

소방차 통행이 불가능한 화재취약지역에 대한 시민안전 종합대책을 마련하여    긴급재난상황에 대비하고자 함.

Ⅰ		추진배경

□ “화재종합 비상대책회의 준비” - ‘15.1.14. 시장 요청

※ 최근 의정부시․양주시․남양주시 아파트화재 관련

□ “상습 불법주차지역 소방차 진입로 확보” - ‘15.1.17. 국무총리 지시

□ “소방도로 진입로 폭 좁은지역 대책” - ‘15.1.15.신언근 의원 요구

Ⅱ		소방차 통행 불가지역 현황

연번	센터별	진입불가 구간명	장애물 현황		소방용수 현황
			수량	장애물 유형	소화전		비소장치
					지상	지하	일체	분리
1	현 장 대응단	중랑구 공릉로 12길 40-2 ~ 공릉로 12길 45-9 일대	8	전신주(1), 급경사(2), 급코너(3), 기타(2)	0	4	1	1
2	현 장 대응단	중랑구 공릉로 2길 56 ~ 동일로 156길 63 일대	67	전신주(45),급경사(3),급커브(3),계단(1),거주자주차구획선(15)	0	3	3
3	현 장 대응단	중랑구 동일로 146길 9 ~ 동일로 148길 24 일대	23	전신주(17), 급코너(1) 거주자주차구획선(5)	0	2	2
4	면목	면목로 44가길 ~ 면목로 44바길 일대	4	시장좌판지역(1), 전신주(1),가로등(1), 급커브(1)	7	15
5	면목	면목로 24길 ~ 답십리로 87길 일대	5	전신주(5)		4
6	면목	동일로 92길 ~ 사가정로 31길 일대	28	전신주(28)	4	24	1
7	면목	중랑구 면목로38나길 ~ 용마산로51길 일대	2	상습주차,전신주		13	3	0
8	면목	중랑구 동일로100길 ~ 봉우재로28길 일대	4	전신주(1), 주차(3)	0	13	1	0
9	면목	중랑구 사가정로 62길 ~ 용마산로 64길 일대	4	전신주(1), 가로등(1), 급커브(1)	7	15	0	0
10	면목	중랑구 중랑천로 8길 ~ 중랑천로 10길 일대	4	시장좌판지역(1), 전신주(1), 가로등(1), 급커브(1)	7	15	0	0
11	망우	중랑구 봉우재로 57길 40 ~ 58-29 일대	4	전신주(2),상시주차(2)		4
12	망우	중랑구 용마산로 96길 43-14 ~ 55-1 일대	16	전신주(9), 진입협소(2), 상시주차(3), 급경사(2)	0	14		1
13	망우	중랑구 면목로 84가길 39 ~ 21 일대	16	전신주(8), 진입협소(3), 상시주차(5)	1	8	1

연번	센터별	진입불가 구간명	장애물 현황		소방용수 현황
			수량	장애물 유형	소화전		비소장치
					지상	지하	일체	분리
14	망우	중랑구 겸재로 44길 2 ~ 겸재로 42길 27 일대	8	진입협소(7),전신주(8), 상시주차(1)	0	3
15	망우	중랑구 용마산로 94길 66 ~ 64-15 일대	8	전신주(2),상시주차(2),진입협소(2),급경사(5),급커브(3)		3		2
16	망우	중랑구 용마산로 99길35-3 ~ 겸재로61가길 11 일대	6	진입협소(5),전신주(4), 상시주차(1)		2		2
17	망우	중랑구 상봉로 16가길일대	5	상시주차(4),전신주(1)		4
18	중화	동일로 149다길 일대 → 동일로 149길	8	골목(4), 상시 주차 지역(4)		4		1
19	중화	중랑구 상봉중앙로 5다길 ~ 동일로 126길 일대	13	계단(1),전신주(4),진입협소(1),상시주차(5),경사로(1),차양막(1)		4
20	중화	중랑구 봉화산로 26가길 ~ 동일로 120길 일대	5	전신주(1), 상시주차(2) 도로폭감소(1),재활용품적치(1)		8		1
21	중화	동일로144 가길 일대	5	도로협소(4), 전신주(1)	2	14
22	중화	중랑역로18길 – 중랑천로 일대	20	상습 주정차	2	9
23	중화	동일로 143길 중화제일시장 일대	29	차양막(23), 골목(1), 상시 주차 지역(5)		10		1

Ⅲ		소방차 통행 불가지역 화재 취약요인

□ 현장 접근성 곤란

❍ 좁은 골목길, 급코너  → 소방차 근접배치 곤란

❍ 계단, 급경사         → 초기 대응활동 지연

❍ 전신주, 좌판, 차양막  → 소방차 진입곤란

□ 소방활동 여건 취약(열악)

❍ 지상전선, 전신주 등 특수차 활동 불가

❍ 건물주변 공간 협소로 포위진압 전술 등 초기대응제한

□ 연소확대 용이

❍ 소규모건축물 밀집 → 초기 대응 지연시 인접건물 연소확대

❍ 내장재 불연화, 방화구획 등 방화시설 부재

Ⅳ		소방차 통행 불가지역 시민안전 세부추진 사항

1		본부 추진 사항

□ 소화장비 보관함 설치

❍ 설치대상 : 차량진입 불가지역내

❍ 설치수량 : 자료조사 후, 연차적 설치

❍ 규    격 : 가로1500*세로1830*폭400

※ 화재진압 필요장비 현장에서 자급자족 ※ 별도 세부계획 수립 시행(실태조사 후)	소방호스, 관창, 소화기, 스텐드파이프 등

□ 기존 소화전 → 삼구형으로 교체

❍ 설치대상 : 402개 지역(좁은 골목길, 급커브)

❍ 설치방법 : 기존 소화전(5,730) 중 교체

※ 현장 중심의 화재진압 활동 전개

※ 별도 세부계획에 의거 대상 선정 후 시행

□ 삼륜 오토바이 배치

❍ 배치대상 : 소방차 통행 도로(폭, 급커브)

장애요인 119안전센터

❍ 출동방법 : 소방차와 동시 출동(경방탑승)

※ 소방차 통행 불가지역 화재 출동대 편성

※ 별도 계획에 의거 기존 오토바이 활용 시범운영 후 현행화

□ 화재진압작전도 제작․설치

❍ 작전도(안)

화재진압 작전도(정보)		화재진압 작전도(모형)
- 총거리, 골목 개소 - 도로 폭, 장애요인 - 소화장비 보관함 위치 - 의용소방대원 거주자 - 자력 대피 곤란자 - 기타 소방활동 자료 등

2		본서 재난관리과(대응총괄팀) 추진 사항

□ 소방차 통행 도로(폭,급커브 등) 장애요인 개선

❍ 소방차 출동 도로 장애요인 개선

- 시(도로계획과)․자치구(도로관리과) 협력 정비구역 설정, 연차적 추진

※ 소방차 통행 불가지역 일제조사 후 정비대상 자치구에 개선 요청

- 자치구별 소방도로 확보 시범모델 선정 추진

․ 소방서 → 자치구 → 서울시 도시계획과

□ 소방차 통행 장애물(전신주, 좌판 등) 장애요인 개선

❍ 전신주 장애요인 개선

- 한전과 협력 전신주 이전 대상 설정, 연차적 추진

※ 소방차통행 불가지역 일제조사 후 전신주 이설대상 선정 한전에 개선 요청

❍ 좌판, 가림막 장애요인 개선

- 전통시장 상인회 협력, 좌판 ․ 가림막 등 제거 대상 선정 연차별 추진

※ 소방차 통행 방해 좌판 등 일제조사 후 위치, 수량 등 사진첨부 상인회 제거 등 개선요구

□ 소방안전지도 자료 조사 보고

❍ 사후 조치 : 본부 보고 (익월 5일한)

․ 소방차통행 불가지역별 매뉴얼 현행화

․ 2015년 조사내용 업데이트 : 소방안전지도 반영

․ 관할구청, 한전 등에 장애물 제거 등 개선요청

3		현장대응단(119안전센터) 추진 사항

□ 맞춤형 실전 대응훈련 실시

❍ 가상화재 진압 불시 출동훈련

- (본부주관/재난대응과) 불시출동훈련 실시 : 연2회(반기별)

- (소방서장 주관) 전체적인 진압활동 점검 : 연4회(분기별)

- (현장대응단 주관) 소방안전지도 활용 지휘 및 대응 : 월1회

❍ 화점지정 집중방수훈련 : 연4회(소방서 주관)

- 방 법 : 현장대응단 + 관할센터 합동

- 내  용 : 소화전 점령 및 소화 장비 보관함 활용 진압활동 등

․ (선착대) 소방차 방수구(4개)에 소방호스 연결 진압활동

․ (후착대) 소화전 점령 후 소방용수 보급

□ 소방안전지도 자료 현행화

❍ 소방차 통행불가지역 소방활동 자료조사 : 연2회(3~4월/9~10월)

※ 조사 및 현장 확인은 대응총괄팀 별도 계획 수립

- 조사내용

․ 통행불가지역 도로 폭, 거리 등

․ 통행불가지역 내 장애물 현황(종류, 개수) / 사진첨부

․ 자력대피곤란 장애인 및 의용소방대원 거주현황 등

․ 기타 진압활동상 필요한 정보 등

- 조사 결과 보고: 익일 5일 한

4		참고 사항(기 시행중)

□ 황금시간 목표 달성을 위한 소방차 통행로 확보

❍ 관계기관 합동 `불법 주․정차 차량 계도(단속)` 강화

- 기 간 : 2015.1.26. ∼ 12.31 (연중)

- 대 상 : 23개소 (소방차 통행 곤란지역)

- 횟 수 : 대상별 1회/월 이상

- 방 법 : 자치구 교통지도과(주차지도팀)과 협의하여 합동 추진

※ 재난관리과-401(2015.1.23.)호 및 교통지도과-836(2015.2.16.)

□ 상습 불법 주차구간 `소방통로 확보 훈련` 실시

- 기 간 : 2015.1.26. ∼ 12.31 (연중)

- 대 상 : 소방차 통행 불가지역 중 불법 주정차 상습주차지역

- 횟 수 : 대상별 1회/월 이상

- 방 법 : 화재출동 후 귀서 중 또는 가상화재 진압훈련 시

※ 재난관리과-401(2015.1.23.)호 기 시행중

□ 소방차통행로 확보를 위한 `긴급차 통행로(Fire Lane)` 설치

- 대 상 : 2개소(동일로160길, 면목로48길)

- 방 법 : 황색글씨로 표시

- 글씨  폭 : 10㎝이상

- 표시문구 : 긴급차 통행로, 소방차전용도로 등

※ 재난관리과-678(2015.2.6.)호 기 시행중

□ 소방차 통행 곤란지역 양 옆 `황색 실선` 설치

- 기 간 : 2015.1.26. ∼ 6.30 (6개월간)

- 대 상 : 23개소 (소방차 통행 곤란 지역)

- 방 법 : 자치구 교통지도과 협업 추진

※ 재난관리과-678(2015.2.6.)호 기 시행중

Ⅴ		행정사항

□ 현장대응단 및 각 안전센터는 소방차 통행 불가지역에 소방	안전대책 추진사항에 대한 자체계획을 수립하여 실태 등 전	수조사에 철저를 기하고,

□ 소방차 통행 불가지역에 대한 각종 훈련 및 출동·귀소 시          소방통확보 및 불법 주․정차 단속를 철저히 하고,

□ 시민안전 종합대책 추진실적에 해당하는 부서에서는 대응총괄팀         으로 분기별 5일한으로 보고(통보)하여 주시기 바랍니다.