4. 소방 · 화재 교육

◆ 규정 1.3 화재안전 관리활동

◆ Ⅰ권 131페이지

□ 목적

: 환자와 직원을 화재로부터 보호하며 화재 예방, 진압 및 대피로를

확보하고, 안전한 의료서비스 환경을 제공한다.

□ 화재 발생 시 행동요령

· ‘불이야’ 라고 육성으로 주변에 신속하게 알린다.

· 소화전의 비상경보 벨을 누른다.

· 방재센터(☎ 3119)로 신고한다.

· 신고 시 발생장소, 상황과 신고자 신분을 간략히 밝힌 후 끊는다.

(예시. “00병동 휴게실, 누전으로 인한 화재발생, 신고자 홍길동”)

· 자위소방대가 도착하기 전까지 소화기로 초기진화를 실시한다.

(2인, 3인의 경우 대피반, 진압반으로 구성되며 병동별 근무상황표를 통해

각자의 역할을 숙지하고 있어야 한다.)

□ 자위소방대의 역할

· 진압반 : 119 신고, 초기소화(소화기, 소화전) 활동 및 진압장비 반출

· 대피반 : 대피로 확보 및 피난층으로 유도, 물품 이동

□ 소화기 사용방법

1) 소화기를 불이 난 곳 3∼4m까지 가져간다.

2) 안전핀을 뽑는다.

3) 호스를 불이 난 곳을 향하게 한다.

4) 바람을 등지고 손잡이를 힘껏 누른다.

□ 소화전 사용방법(2인 1조)

1) 소화전을 열고 소방호스와 노즐을 꺼낸 후 화재 발생 장소로 이동한다.

2) 소화전 함 속에 있는 밸브를 개방 한 후 화점에 방사한다.

□ 환자 대피순서

: A군(보행 가능 환자) → B군(거동불편 환자, 부축보행 가능 환자) →

C군(거동불능자)순으로 대피한다.

□ 화재 시 대피경로

구분		피난 경로
동관	지상 4~7층	· 비상계단을 이용 2층 또는 옥상 탈출 · 동쪽 비상계단 이용 4층 족구장 탈출
		· 서관 연결통로 · 비상계단(건물외부, 옥상)
본관	지상 5층	· 비상계단을 이용 1층 또는 옥상 탈출
	지상 4층	· 비상계단을 이용 1층 또는 옥상 탈출 · 서관 연결통로 이용 탈출
서관	지상 3~4층	- 비상계단을 이용 1층 또는 옥상 탈출 - 본관 연결통로 이용 탈출

□ 화재 발생 시 의료가스 관리

: 화재에 따라 단계별로 중간밸브 또는 메인밸브를 차단하고, 이동식 산소

용기는 반출물품과 함께 안전한 곳으로 이동시킨다.