소방활동 안전관리 검토․평가서

평가번호	도봉119안전센터		- 소방활동 안전 평가․검토서 (4M-Risk Assessment)			평가자	2팀장 우만제
평가일시	2014. 12. 9.(화)					팀 원	3팀 9명
활동내용	평가 구분	위험요인 및 사고형태		현 재 안전조치	개 선 대 책		개선대책 시행
							담당자	조치결과
2014.12.4. 06:40 옥천섬유 (양말공장)지하화재	기계적	2014. 12. 4. 06:40분경 도봉구 도당로15길59 지하1층 옥천섬유(양말공장) 화재출동		교대점검시 장비점검 안전관리 교육 특수시책 시행	- 화재현장 출동중에는 공기호흡기를 착용하고, 동력 장비등은 상시 시동점검 실시함. - 교대 점검 시 장비점검을 철저히 확인하여 현장에서 신속히 활용. - 지하가 화재진압 메뉴얼 숙지		소방위 우만제	화재방어검토 회의시 안전교육 실시 (2014. 12. 9.)
	물 질 ․ 환경적	공장 지하화재 및 연소확대 우려		안전관리 교육실시	- 안전장구 착용철저 2인 1조로 진입 - 공기호흡기 및 개인안전장구 착용 철저 - 상층부 주거민에 대한 인명검색철저 - 기온급강하에 따른 염화칼슘적재 및 살포철저		소방위 우만제	지시교양시 안전교육 실시
	인 적	지하진입 시 계단 진입로 협소함		안전관리 교육실시	- 지하현장 진입 중 2인 1조로 진입 - 시건 개방 등 소방활동 중 안전거리를 확보하여, 2차 안전사고 방지		소방위 우만제	지시교양시 안전교육 실시
	관리적	지하 진입대원에 현장인원 통제 및 관리		안전관리 교육실시	- 선착대 우선 진입 후 화점 방수하고, 후착대 진입을 무전으로 통제 및 건물인명검색 - 지하층 진입대원에 인원관리 철저 - 도착시 연소확대방지 및 신속한 현장통제 및 인명 대피유도		소방위 우만제	상황보고 및 무전통신 철저