소방활동 자료조사서

1. 일반현황

대상명	애오개역	위 치	마포대로 지하210		전 화	6311-2236
관계인	도시철도공사	안 전 관리자	역장	상 주 인 원	4	수 용 인 원	300
주용도	운수시설	취 약 장 소
건 물 구 조	RC조, 지상 0층, 지하 4층 바닥면적 1,833.22㎡, 연면적 7,329㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 소화기구,자동화재탐지설비, 옥내소화전,피난기구,유도등 등	지하3층 S/P설비 알람 밸브 설치함.
연소확대요인	○ 층별.구획별.용도별	구획됨.
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 위험물, 독극물, 가스 등.	해당없음
화기취급상황	○ 화기취급 여부	화기취급장소 없음.

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	층별, 면적별 방화구획	지하철 출입구가 대로변에 위치하여 유사시 차량 부서선정 양호함,
긴급 통행	교통외 비상용도 유무 빈 공터 등	해당없음
피난명령 및 인명구조여건	연소 및 폭발위험범위 예상 피난 범위 인명구조 및 대피요건	선착대 및 구조대원은 승강장에서부터 인명대피유도 실시.
비상용승강기 및 피난계획	위치, 대수 사용가능여부	해당없음.
소화용수시설	자연수리 공설, 사설수리	인근 공소595호 상시 사용 가능 관리됨.
기타 조치사항

2015년  11월  26일

조사자 소속 : 공덕119안전센터 계급 소방위  성명 최종규  (인)

계급 소방장  성명 신명철  (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2