소방활동자료조사 방법

⇒ 소방활동자료조사 조사하여 소방활동정보카드에 입력(제10조)

※ 소방활동정보카드 기입요령 : 2페이지 참고

□ 관련근거 : 소방활동자료조사등에 관한규정(훈련 제303호)

□ 목    적 : 화재의 경계․진압 및 인명구조․구급활동등에 필요한 자료조사

□ 자료조사 방법(제7조)

○ 특정소방대상물에 설치된 소방시설과 방화시설의 현황

○ 건축물과 구조물의 위치, 구조, 관계설비의 현황

○ 화재진압 및 인명구조 등 활동 시 필요한 자료

□ 자료조사 내용(제9조) ⇒ 현장활동에 필요한 전반적인 조사

○ 소방대상물 및 관계지역의 위치·구조·용도·피난계획·비상용승강기 등에 관한 사항

○ 소방대상물 및 관계지역 안의 위험물이나 그 밖에 연소물질의 특성에 관한 사항

○ 옥외에 송수구가 부설된 소화설비 및 소화활동설비의 구조 및 활용방법에 관한 사항

○ 소방용수시설의 기준, 소방대의 배치 및 중계 송수에 관한 사항

○ 소방대의 긴급 통행에 관한 사항

○ 소방대상물 및 관계지역에 대한 소방활동구역, 강제처분 및 피난명령에 관한 사항

○ 재난위험이 있는 지역(건축물 포함) 및 출동로 등 위험요인

○ 소방차 부서, 옥내소화전 점령, 건물진입, 인명구조, 주변 위험요소 및 연소 확대 여부에 관한 사항

○  그 밖에 연소방지 및 인명구조에 관한 사항

소방활동 정보카드 내용 기입요령

(1) 관리번호

대상명의 첫 글자가 『가, 나, 다, ․․․순』에 의하여 『가』의 경우 1-100, 『나』의 경우 101-200과 같이 여유번호 두고 부여

(2) 주용도

소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표2의『근린생활시설, 위락시설, 관람집회 및 운동시설 등』분류에서 대상물의 주용도 기록

(3) 상호 - (6) 건물구조

사업자 등록증, 건축물대장 등 확인하여 정확히 기재

(7) 화재보험 가입

화재보험회사에 확인 또는 보험가입 증빙서류 확인 후 기록

(8) 관계인

○ 소유자 : 부동산 등기법상 소유자 또는 사실상의 소유자

○ 관리자 : 소유자로부터 관리위임 또는 위탁을 받은 자

○ 점유자 : 임대차 계약에 의한 사용자 또는 사실상의 점유자

(9) 소방안전관리자 - (10) 위험물안전관리자

소방관서에 선임 신고된 사람과 유사시 즉시 연락 가능한 전화번호를 기록

(11) 층별 현황 - (12) 특수용도 현황

○ 설계도면 또는 소방시설의 완공검사서, 소방활동 자료조사 내용을 기록

(13) 소방시설의 종류

건축허가 동의서에서 확인하되 기타 대상은 소방활동 자료조사 시 확인 기록

(14) 건축물의 연혁

당해 건축물의 허가, 준공, 증축, 대수선 및 용도변경 사항 등을 기록

(15) 소방시설 공사․정비현황

○ 본서에서 119안전센터에 시달한 소방시설의 공사․정비 시공신고 사항 등을 기록

○ 소방특별조사 시 발견된 소방시설 공사․정비 사항 등을 기록

(16) 위험물 등 허가․신고현황

위험물, 특수가연물 등의 허가 또는 취급상황을 기록

(17) 소방훈련 - (18) 화재발생현황

소방훈련 실시사항 및 화재발생상황을 기록 유지

(19) 작성자

본 소방활동 정보카드의 내용을 기록하거나 그 내용을 수정한 경우에 주요내용과 작성자의 이름을 기록

(20) 소방활동 계획

○ 소방활동 자료조사 결과를 분석하여 자세히 기록

○ 주위환경은 인근 소방용수시설, 도로망, 고압선 등 화재방어활동상 장애요인 구체적으로 기록

○ 피해예상액은 화재보험가입금액 및 화재피해액 산정기준 등을 참고하여 적정한 피해액을 산정하여 기록

(21) 소방훈련지도 개요

당해 대상물의 제반사항을 종합 분석하여 효과적이고 내실있는 훈련이 될 수 있도록 중점적으로 지도한 사항을 기록

(22) 기타 특기사항

○ 본 소방활동 정보카드 내용의 누락된 사항 및 기타 참고사항을 기록 유지

○ 다중이용업을 소방안전지도 입력 시 필히 다중이용업이 있는 층을 입력할 것

○ 건물의 방향은 주 출입구를 중심으로 시계방향으로 A,B,C,D 구역으로 표기 할 것(그림 참조)

소방재난본부 A구역 B구역 C구역 D구역 주출입구	ㅇ 사유 - 동서남북의 지도 방향은 현장에서 방향인지성이 없음 - 출동대 및 지휘부의 부서 위치 통일 필요 ㅇ 방법 - 모든 건물의 주 출입구를 중심으로 시계방향으로 구역을 정함 ※ 일반적으로 선착대는 A지역에 부서함 - 내부 층별 지역도 이 방법을 중심으로 기술함 ※ 4층 A지역과 D지역 사이 : 재난대응과를 말함 - 다중이용업을 표기 할 경우 층과 구역을 동시 표기 ※ 예) 지하1층 A구역에 다중이용업이 있음 등

[주요 누락 및 결략사항]

■ 개 황 : 화재보험 가입금액

(특급, 1급→10억이상, 2급→10억 ~ 5억, 비방화 → 5억이하)

■ 동현황

○ (구)부용도 : 그 건물의 주요 입점내역 기재

(예시, 복합-판매시설, 근생 - 고시원)

○ 가구(직원) 수 → 층현황의 상주인원과 비슷하거나, 조금 적게 기재

■ 층현황(층별일반)

○ 상주인원은 조사하여 업체, 영업점 인원파악 기재

(예시, 판매시설, 영화관, 면적대비 생각하시고 기재)

○ 수용인원은 면적 / 3.3으로 하시면 인원수로 하시면 됩니다.

(50~300명 이내로 기재)

■ 층소방시설(동 설비현황)

○ 구 행정정보시스템상에 가서 소방대상/동,층별구조/동별구조/동별법정

소방시설 (층별법정소방시설) 확인하여 기재 또는 동기화 클릭

○ 경방카드, 소방활동자료조사서에 가서 확인하여 입력

■ 연혁 : 건물 종별, 용도, 바닥면적 입력 철저

■ 전기/가스시설

○ 특급, 1급은 관리사무소 확인요망(전기담당, 가스담장에게 확인)

○ 2급이하는 책임자를 소유주로 기입하고,

○ 전기 : 인입전압 → 5KVA 미만, 계약용량 1,000KVA 미만으로 기입

○ 소방발전용량, 일반발전용량은 비상발전설비 있을때만 기재 나머지는 "0" 기입

○ 가스 : 가스공급회사는 "예스코", 전화번호는 1644-3030,

관리책임자자격은 "가스기사" 직책 "소유자"

도시가스인 경우는 저장량은 "0", 저장장소는 "없음" 기입

취급장소는 당연히 "주방", "보일러실", "식당"으로 기입

정압조정실 위치 는 "1층 측면, 후면"으로 기재

■ 소방활동자료조사

○ 소방활동계획도 : 계획도(작전도) 입력 철저, 지하층, 지상층 없으면

"해당층 없음“ 표시

○ 소방활동계획 등

- 건물 주변 환경을 기재 → 다음포털 / 지도 / 로드뷰/ 해서 검색하여

신중하게 기입

- 화재진압 : 문제점, 진압대책 문맥, 글자수 감안하여 입력

- 인근수리 → 출동사항란에 있는 소방용수시설 관리번호 입력

- 피해예상액 : 특급, 1급 → 10억 ~ 5억, 2급 → 5억 ~ 1억,

비방화 → 1억미만 (부동산 2/3금액, 동산 1/3금액)

- 인명구조 등 : 구조 및 피난대책 문맥, 글자수 감안하여 입력

- 대피장소 : 옥상 및 지상 1층으로 대피유도.

- 문제점 : 불특정 다수인 출입에 따른 대피 어려움, 다중시설에

따른 불특정 다수인 출입으로 인명피해 우려 대상

- 자위소방대 : 자위소방대 적정유지토록 지도 계도함,

00개대 00명 자위소방대 조직운영토록 지도함

- 출동사항 : 소방용수시설, 운용방법, 방수구수, 수관연장수,

방수시간 입력 철저

방수구수 : 1착대 2, 기타대는 1

수관연장수 : 3~10사이에서 적정 안배

방수소요시간 : 10분으로 통일

- 훈련지도개요 : 아래문구 그대로 입력

(자위소방대 초기진압태세 확립토록 지도함.)

(소방안전지도를 활용한 소방훈련 실시함.)

- 특이사항 : 있을때만 입력하고 없으면 "해당없음" 입력

(예시, 삼성쉐르빌 : 고압전선으로 인하여 특수차량 활용 어려움

바우하우스 : 건물측면, 후면 상시 주차로 화재진압상 어려움)

- 관계인 : 주소가 입력불가 → 차후에 확인후 정리하겠음

- 특수용도 : 특급, 1급 → 보일러실, 변전실, 방재센터,

관리사무소, 소방펌프실 기재요망

- 소방훈련사항, 화재정보, 작성자, 소방활동조사서는 자동입력됨

소방활동 정보카드 입력주체

예방과(층별면적/방화구획수/내장재료) 및 센터(층별용도/상주인원/수용인원)

안전센터

※ 안전센터는 소방활동 자료조사 시 예방과 입력 사항중 변경사항 입력

예방과(최초신규 및 변경사항 접수시)

안전센터

화재조사