【별지 제1호 서식】

소방활동 안전관리 검토․평가서(예시)

평가 번호	253-		소방활동 안전 평가․검토서 (4M-Risk Assessment)			평가자		김형안
평가 일시	2015. 3 10.					팀 원		지종환,추영철 김성주,임홍기 김양호
활동 내용	평가 구분	위험요인 및 사고형태		현재 안전조치	개 선 대 책		개선대책 시행
							담당자		조치결과
시건개방 (현관문파괴) 안전조치	기계적	주택 담장을 넘을시에 위험성이 있다.			경량사다리(접이식) 필요		팀원		시행중
	물 질 ․ 환경적	담장을 넘어 대문 시건시 및 현관문 파괴시 추락 및 파편이 튀어 다칠 우려가 있다.		안전모 등 보호장구를 착용	반드시 위험한 작업을 실시할 때 보호장구 착용 및 2인1조 작업 철저
	인 적	야간 현장에서 작업시 위험도 증가로 대원에게 피해를 줄 수 있다.			같이 작업하는 대원들과 평상시 안전장구 착용 의무화 및 위험예지훈련 필요
	관리적	담장 월담 및 현관문 파괴시 예상치 못한 위험성이 상존한다.			관리자의 현장확인 및 지시에 의한 체계적인 작업 필요