【별지 제1호 서식】

소방활동 안전관리 검토․평가서(예시)

평가 번호	253-		소방활동 안전 평가․검토서 (4M-Risk Assessment)			평가자		김형안
평가 일시	2015.					팀 원		추영철, 김성주,임홍기 김양호
활동 내용	평가 구분	위험요인 및 사고형태		현재 안전조치	개 선 대 책		개선대책 시행
							담당자		조치결과
시건개방 (창문 진입시) 안전조치	기계적	펌프차량에 탑재된 사다리가 무거워 사고위험이 있다.			경량사다리(접이식) 필요		팀원		시행중
	물 질 ․ 환경적	창문 쪽으로 진입 시 창문을 파괴할 때 파편이 튀어 다칠 우려가 있다.		안전모 등 보호장구를 착용	반드시 위험한 작업을 실시할 때 보호장구를 착용할 것
	인 적	현장에서 같이 작업하는 대원에게 피해를 줄 수 있다.		주변 인원 원거리 대피	같이 작업하는 대원에게도 꼭 작업시 안전장구를 착용할 것
	관리적	경사 또는 계단에 사다리 설치 시 추락의 위험성이 있다.		적절한 설치 위치 선정 필요	사다리 설치 시 안전조치(로프 매듭으로 고정 필요)