【별지 제1호 서식】

소방활동 안전관리 검토․평가서

평가번호	길동119안전센터-3			소방활동 안전 평가․검토서 (4M-Risk Assessment)		평가자	소방위 강석오
평가일시	2014.02.15					팀 원	이종봉/최양규/윤원길/김성주/김덕주/정인성 김은호/이상우/김천호
활동내용	평가구분			위험요인 및 사고형태	현재 안전조치	개 선 대 책		개선대책 시행
								담당자	조치결과
5층 창고 내부에 설치된 보일러 배관 동파방지를 위해 설치한 열선에서 발화되어 창고 내부에 보관중인 종이에 착화 발화된 화재로 501호 세입자가 신고/선착대 도착 즉시 신속한 옥내 진입을 통해 화점파악 및 전기차단 등 안전 조치 실시 후 화재진압		기계적 요 인	검토항목	건축물 배관/기계 설비 등	◦전기 안전차단 및 보일러 가동을 위한 열선/전선 연결 코드 제거	◦화재예방에 관한 안전 의식제고를 위한 소방 안전교육 지속 실시		소방위 이종봉	현장활동 사례전파 및 대원안전 교육 실시
			◦5층 계단 부분 창고 내부에 보일러 설치 (화재발생 전까지 정상 작동함/신고자 진술 근거-배관 동파방지 열선 설치됨)
		물질적 요 인	검토항목	비상구 위치(수)/건축물 높이/화재경보시스템 및 소화설비 등	◦선착대 현장도착 시 5층 계단 창문 개방으로 환기 실시 ◦주출입구 및 옥상문 개방	◦각 층별 소화기 비치 및 비상구 상시 개방 및 계단에 장애물 적치 금지 지도
			◦주출입구와 옥상으로 통하는 비상구는 개방되어 있었으며 ◦건물 내부 수용인원 대피를 위한 비상구는 2개소가 설치됨 ◦소화기 설치 대상임
		환경적 요 인	검토항목	소방차량 진입 및 부서 여건 등	◦길동안전센터에서 화재 발생 건물까지 90m ◦특별한 장애요인은 발생 하지 않음	◦특이사항없음
			◦전면은 폭 12m도로 교통량 및 유동인구가 많은 지역이나 ◦화재발생 시간이 아침시간 대여서 유동인구 및 교통량은 적은 시간대였음.
		인 적 요 인	검토항목	관리자 상주 및 119신고자 확보 등	◦119신고자 신원 확보 및 건축물 소유자 신원 확보 (약 10분 후 현장 도착)	◦선착대 출동시부터 신고자 신병 확보 (소방활동에 절대적)
			◦선착대(길동대)현장도착 시 주 출입구에 1층 상가 세입자 2명 이 있었으며 ◦신고자는 현장에서 확보하지 못함(신고자에게 유선으로 연락한 바 통화연결 실패) ◦신고자는 화재진압이 완료된 후 신병 확보함
		관리적 요 인	검토항목	건축물 안전관리 실태 등	◦대원 옥내진입 및 피난/ 소방활동 장애요인 없음	◦안전관리를 위한 의식 함양 교육 실시
			◦상기 건축물은 소방안전관리자(방화관리)선임 대상이 아닌 소 화기 설치 대상으로 건물 관리는 점포 및 주택 세입자가 개별 실시함 ◦건축물 소유주는 상기 건축물에 거주하지 않은 상태임.