소방훈련탑 안전관리 계획

은평소방서

소방훈련탑 안전관리 계획

소방훈련탑 준공에 따라 각종 훈련 등을 실시하면서 발생할 수 있는 안전사고를 예방하고자 함

□ 훈련탑 설치 근거

❍ 소방행정과-9553(2014.7.30.)호 “2015년도 예산편성 요구서 제출”

❍ 소방행정과-9745(2014.8.4.)호 “2015년도 예산편성 요구서 수정제출”

❍ 市 소방행정과-1460(2015.1.20.)호 “2015년도 세출예산 재배정 계획알림”

❍ 소방행정과-2737(2015.3.7.)호 “소방훈련탑 설치 관련 의견수렴”

❍ 소방행정과-2637(2015.3.30.)호 “소방훈련탑 설치공사 추진계획”

❍ 은평구 건축과-20293(2015.7.7.)호 “공용건축물 협의(증축) 처리 통지”

❍ 소방행정과-10466(2015.9.4.)호 “준공검사 조서(소방훈련탑 설치공사)”

□ 훈련탑 개요

❍ 기본현황

구 분	건축면적(㎡)	연면적(㎡)	층수	높이	구조
내 용	34.44	84.42	7/0층	20.5	철골

❍ 층별 주요내역

1층	2층	3층	4층	5층	6층	7층	옥상
·맨홀인명구조 ·창고	·맨홀인명구조	·수평인명구조	·계단층	·방수훈련장	·계단층	·계단층	·방수훈련장 ·등반훈련장 ·하강훈련장

❍ 공사기간 : 2015. 7. 20. ~ 8. 28.(39일간)

❍ 소요예산 : 85,806,350원

❍ 준 공 일 : 2015. 8. 28.

❍ 하자보수 : 2015. 8. 29 ~ 2017. 8. 27(2년간)

□ 훈련탑을 활용한 훈련

❍ 등반·수직하강 인명구조훈련

❍ 맨홀·수평 인명구조훈련

❍ 연결송수구 점유 화재진압훈련

❍ 기타 유사시 활용할 수 있는 훈련 등

□ 훈련탑 활용시 안전관리

❍ 훈련탑 활용 훈련의 주무팀에서는

- 기본계획에 안전관리에 관한 사항이 포함되도록 계획 수립

- 훈련 교관은 훈련에 참여하는 모든 직원을 통제권 밖으로 벗어나지 않게 통제·관리 철저

❍ 훈련에 참여하는 모든 대원은

- 개인 안전보호 장비 철저착용

- 대원들 간의 안전보호 장비 교차점검으로 안전사고 사전 예방

- 훈련탑 내에서는 절대로 개인행동 금지

❍ 위험요인 발생시

- 대원은 훈련교관에게 즉시 보고

- 훈련교관은 즉시 훈련을 중지하고, 현장대응단장 및 장비회계팀에 보고

□ 훈련탑 안전관리 권한

❍ 예산이 소요되는 안전관리 : 소방행정과 장비회계팀

- 위험요인 발생시 신속하게 위험요인 제거(예산활용 등)

❍ 일상적인 안전관리 : 현장대응단

- 현장대응단장은 소방훈련탑 관리담당자를 지정하여 일상적인 안전관리 철저 (현장지휘팀장 : 정, 진압·구조대장 : 부)

붙임 1. 훈련탑 안전관리 수칙 1부.

2. 훈련탑 안내문 1부.

3. 훈련탑 층별 안내 1부.  끝.

(붙임 1)

훈련탑 안전관리 수칙

(붙임 2)

훈련탑 안내문

(붙임 3)

훈련탑 층별 안내

	◂옥상 - 등반 및 수직 하강훈련장 - 연결송수구 점유 방수훈련장
	◂7층 - 계단층
	◂6층 - 계단층
	◂5층 - 연결송수구 점유 방수훈련장
	◂4층 - 계단층
	◂3층 - 수평 인명구조훈련장
	◂2층 - 맨홀 인명구조훈련장
	◂1층 - 맨홀 인명구조훈련장 - 현장대응단 창고 - 연결송수구