		숭례문 유관기관합동 소방훈련 시나리오

가. 일 시 : 2017. 2.13.(월) 14:00

나. 장 소 : 숭례문

다. 기 관 : 중부소방서, 숭례문관리소  // ※ 예비훈련 또는 사전답사 시 미비점 및 보완점에 대하여는 수정 후 본훈련에 반영

시간	상 황	진 행	상 황 설 명	임 무
14:00	화재 발생 119화재신고 및 화재알림 방송		○ 숭례문대 일대에 연막탄을 피운다 ○ 숭례문 불꽃감지기를 작동한다 ○ 자동속보 설비로 소방서에 화재 신고 한다. ○ 숭례문관리소에서 소방서에 화재 신고 한다. ○ 상화실 안내 멘트 : 상황실에서 알립니다. 숭례문 화재 발생! 숭례문 화재 발생! 숭례문 자위소방대는 관람객을 대피시키고 화재를 진압하라.	○ 연막탄 점화되면 바로 방호원 무전기로 상황실로 화재 알림 및 소화기로 진화한다. ○ 상황실 무전 받으면, 또는 연기 피어오르면 경내 방송 ○ 방호인력은 숭례문 주변을 차단한다.
14:00	대피유도	숭례문	○ 의료반에 알린다! 의료반은 숭례문 주변의 관광객을 대피시킨다. ○ 방호인력은 숭례문 주변을 차단한다.	○ 경내 화재 발생 방송 나오면 복구반과 함께 의료반은 숭례문에 있는 관람객 안전유도(불이야! 불이야! 불이야! )한다. ○ 최대한 자세 낮추고 입 막으면서 이동한다.
	문화재 반 출	숭례문	○ 복구반은 숭례문 내부 중요 물품을 안전한 장소로 반출한다.	○ 경내 화재 방송 나오면 의료반과 함께 숭례문 내부 물품을 안전한 장소로 이동 시킨다
14:05	소화기 진압	숭례문	○ 소화반은 즉시 출동하여 소화기를 이용, 화재를 진압한다.	○ 숭례문 주변에 설치된 소화기로 진화한다
14:05	소화장비 활용 방수	숭례문	○ 소화반은 숭례문 주위에 설치된 소화장비를 활용하여 화재를 진압한다.	※ 관창조가 완전히 호스 전개 및 자리를 잡은 후 1인 “방수” “방수”를 외치면 밸브를 연다

시간	상 황	진 행	상 황 설 명	임 무
14:10	소 방 서 현장도착	중부 소방서	○ 화재 신고를 받고 소방차량이 현장에 도착한다. 자위소방대 유도요원의 안내를 받으며, 지휘차, 펌프차, 무방차, 고가사다리차, 구급차 등이 화재현장에 도착한다. ○ 화재 현장에 도착한 소방차량은 현장지휘관의 지시에 따라 각 차량별 부서 위치로 이동한다.	○ 소방차가 숭례문 입구에 들어와서 이동 시 주간 방호인력은 관람객 통제 및 신호봉으로 소방차량을 유도한다.(안전확보)
14:15	관 창 현장진입	중부 소방서	○ 숭례문에서 발생한 화재를 진압하기 위하여 소방관들이 숭례문으로 진입한다. ○ 화재진압을 위하여 수관을 전개한다. ○ 구조대는 우측 성벽을 통해 사다리를 전개하고 진입시도	○ 사다리 전개시 문화재가 손상되지 않도록 보호장비 장착
14:15	고가차 전 개	중부 소방서	○ 고가차 전개 시간동안(필요시) 지금 전개되고 있는 고가사다리차의 최대 전개높이는 최대 33미터와 27미터로서 중부소방서에서 보유하고 있는 최신 기종이며 운전요원은 고가차의 하중의 안전을 위해 지지대를 전개하고 있으며 또한 차량에 설치된 승강기는 고층건물에서 인명을 구조하기 위한 장비로써 안전성, 기동성, 내구성이 뛰어난 고가의 소방차입니다.
14:15	무방차 전 개	중부 소방서	○ 무인파괴 방수차 전개 시간동안(필요시) 지금 전개되는 무인파괴 방수차량은 오스트리아 로젠바우어 회사에서 제작되어 중부소방서 관내의 중요 시설 및 소방대원의 접근이 곤란한 대상의 화재 발생 시 파괴 및 대량방수를 병행하여 화재를 진압하는 최신 장비입니다

시간	상 황	진 행	상 황 설 명	임 무
14:15		중부 소방서	○ 무인방수차량에 장착된 파괴기구는 순간 210BAR의 강한 힘으로 파괴하고자 하는 대상을 상하 90도의 위치로 회전하여 관통 할 수 있으며, 파괴기구의 끝에는 소방용수를 방수할 수 있는 기능이 있어 소방용수가 닿지 않는 곳의 화재까지 진압할 수 있습니다.
14:15	미분무 가스차	중부 소방서	○ 구조대는 우측 성벽에서 로프를 이용 미분무가스차 관창을 이어받아 기와 또는 적심을 파괴 화재진압 ○ 미분무가스차 관창 전개 시간동안(필요시) 지금 전개되고 있는 미분무가스차량은 280BAR 고압펌프를 이용(10mm철판 30초, 방화문 50초, 벽돌 50초 이내 파괴) 화재진압 할 수 있는 장비로 특히 숭례문과 같은 목조문화재에 유용한 장비입니다.	○ 미분무가스차 관창은 숭례문 근접배치되어 훈련 시 문화재 훼손이 우려되므로 지붕위로 방수(예비훈련 시 확인)
14:20	화재진압 종합방수	중부 소방서	〈지휘 1팀장〉각대 방수준비!. 각대 방수 !〈1회〉 〈지휘 1팀장〉방수중지!	○ 10초 방수
14:25	소방활동 종 료	중부 소방서	○ 고가차, 무방차, 펌프차 등 강력한 소방력에 의해 화재가 완전 진화 완료 한다.
14:25	각대철수	중부 소방서	〈지휘 1팀장〉 각대철수 !〈1회〉	○ 수관 정리 후 자기 차 앞 정열
14:30	집합명령 강평	중부 소방서	○ 훈련을 모두 마친다. ○ 훈련에 참여한 전 소방대원과 자위소방대원들은 본부석 앞으로 집결하여 훈련 전반에 대한 강평을 실시한다	○ 서장님(현장대응단장) 강평 ○ 문화재청 관계자(관리사무소장) 강평