중복굴착․안전대책 소심의회 의견서

심의일정	2016.11.11 ~ 2016.11.14(4일간)
안 건	2016년 하반기 중복굴착・안전대책 소심의(추가)
의견내용	아파트 신축과 관련하여 교차로 신설에 따른 신호등 선로매설 횡단굴착건에 대해 1. 주행성 확보를 위해 3m로 평삭후 재포장하되 전 포장장비(휘니셔,마캐덤롤러,탠덤롤러,타이어롤러)를 갖추고 시행할 것. 2. 중앙버스전용차로 구간은 반드시 동일재질인 개질SMA로 원상복구 시행하기 바람. 3. 겨울철 아스콘 품질관리를 위해 11.30까지 모든공사를 마무리 하되 11.30일 이전이라 하더라도 기온이 5℃이하일 경우 공사 를 금지하시기 바람.
작 성 자	기관(부서) : 남부도로사업소(도로보수과) 직 책 : 과 장 성 명 : 김 준 섭 (인)