중복굴착․안전대책 소심의회 의견서

심의일정	2014.09.12. ~ 2014.09.18 (7일간)
안 건	2014년 하반기 중복굴착․안전대책 소심의(추가)
의견내용	굴착 예정구간은 금년 6월 서울시시방기준에 의거 도로정비를 시행한 구간으로 아스팔트 표층 원상복구 시 시방기준『서울특별 아스팍트콘크리트포장 유지보수 공사시방서』을 만족하는 아래 표층용 아스팔트혼합물을 사용할 것 WC-3, 20MM, PG64-22, 굵은골재 1등급, 인장강도비 0.8이상 등 (시험성적서 제출)
작 성 자	기관(부서) : 서울시남부도로사업소 직 책 : 도로보수과장 성 명 : 김 승 태 (인)