소형저수조(물탱크) 청소 의무화 안내

■ 소형저수조(물탱크) 란?

- 소규모 건축물이나 시설에 설치된 저수조(물탱크)

- 수도법 시행령 제50조의 대형건출물’에 해당되지 않는 건축물로써, 대형건축물은?

· 연면적 5천㎡이상(주차장 면적제외)인 건축물 또는 시설

· 연면적 3천㎡이상 업무시설, 연면적 2천㎡이상 다용도 건축물, 학원, 혼인예식장 등

· 아파트 및 그 복리시설

■ 소형저수조 청소의무화로 무엇이 달라지나요?

- 당초에는 소형저수조(물탱크)의 건축물 소유자 또는 관리자가 자율적으로 청소하였으나,

- 소형저수조는 의무적으로 반기1회(상반기:1∼6월, 하반기:7∼12월) 이상 청소       하여야 합니다.

※ 신축되었거나 1개월이상 사용이 중단된 경우 사용 전에 청소.

- 직결급수 공사를 하시면 저수저 청소 관리대상에서 제외됨.

■ 언제부터 시행하나요?

- 서울시 수도조례가 2014. 1. 9일 개정되었으며,

- 2014. 7월부터 적용되므로 2014 하반기부터 소형저수조(물탱크)는 청소하여야 합니다.

■ 누가 청소해야 하나요?: 소형저수조의 건축물 소유자 또는 관리자

■ 청소 방법?: 관할 구청(환경과 등)에 신고된 저수조청소업체에 의뢰하거나 직접 청소

■ 청소결과 제출방법?

- 서울시 상수도사업본부 홈페이지(http://arisu.seoul.go.kr)에 저수조 청소결과를

등록하시거나  강남수도사업소 시설관리과에 방문, 우편  또는 FAX(02-3146-4939)      로 청소결과를 제출하시면 됩니다.

■ 청소를 하지 않으면 어떻게 하나요?

- 조례에 의거 급수를 정지하는 정수처분을 할 수 있습니다.

- 2016년 7월 1일 부터는 과태료 50만원이 부과됩니다.

■ 소방용저수조(물탱크)도 청소하여야 하나요?

- 소방전용 저수조(물탱크)는 청소의무화 대상은 아닙니다.

- 그러나, 음용물탱크와 겸용하는 소방용저수조(물탱크)는 청소의무화 대상입니다.

■ 대형저수조(물탱크)와 차이점은 무엇인가요?

구 분		대형저수저	소형저수저
근거법(수도법)		법 33조, 시행령 50조, 규칙 22조의3	법 33조5항, 조례 40조의3
위생 관리	청소	반기 1회이상	반기 1회이상
	수질검사	1년이내 1회이상	×
	위생상태점검	매월 1회이상	×
관리자 교육		1회 이상	×
행정처분		2년이하 징역, 2천만원이하 벌금	정수처분, 과태료 50만원