강서 수도사업소 소형 수도계량기 관리현황

1. 연도별 만기도래 수도계량기 현황(‘18~25년)

(단위 : 개)

구 분	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
계	306,331	270,240	12,144	9,591	7,798	5,224	1,334
2018년	41,577	36,860	1,389	1,336	1,028	877	87
2019년	37,239	33,232	1,365	1,122	743	640	137
2020년	23,365	19,318	1,356	1,227	674	609	181
2021년	37,418	33,033	1,629	1,062	977	525	192
2022년	25,989	21,285	1,917	1,158	883	527	219
2023년	40,769	35,032	1,689	1,815	1,294	690	249
2024년	65,222	58,746	2,112	1,410	1,787	1,002	165
2025년	34,752	32,734	687	461	412	354	104

[작성방법] “Arisu 인포시스템” 자료 엑셀저장

‣ 수용가–계량기교체관리–교체대상 계량기등록, 사업소, 구경 (15~50mm), 교체예정일, 조회

2. 만기도래 미교체 수도계량기 현황

(단위 : 개)

구 분	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
계	22,518	19,539	1,348	775	315	358	183
16년 이전	12,821	11,197	649	451	219	170	135
17년 도래	9,697	8,342	699	324	96	188	48

[작성방법] “Arisu 인포시스템” 자료 엑셀저장

- ‘16년 이전 : 16년 이전 만기도래 물량 중 현재까지 미교체 현황

- ‘17년 도래 : 17년 만기도래 물량 중 현재까지 미교체 현황

3. 수도사업소 교체 유보 수도계량기 현황

(단위 : 개)

구 분	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
계	12,821	11,197	649	451	219	170	135
재건축, 재개발	9,064	8,097	418	290	138	68	53
옥내관노후 (벽체형)	3,757	3,100	231	161	81	102	82

가. 재건축, 재개발 현황

연번	주소(대표지번)	수전수	폐전예정년도	개발예정명칭
	계
	00구 00동 00번지	000	2018년	00지구
				00지구

나. 옥내관 노후(벽체형) 현황

연번	주소(대표지번)	수전수	폐전예정년도	명칭	개전년도
	계
	00구 00동 00번지	000	2020년	00아파트
				00빌라

[작성방법] 수도사업소 자체 관리자료(교체장애 등) 활용

- 재건축, 재개발 : 관내 재건축 및 재개발 등 확정 지역 전체수전

- 옥내관 노후 : 개전이후 25년 이상 경과한 수전 중 관노후로 교체가 불가한 전체수전

4. 수도사업소 과거 3년 작업 실적

(단위 : 개)

구 분	계	신개전	고장교체	동파교체	만기교체	폐전철거	비고
계	111,605	20,179	7,144	2,312	76,775	5,195	0
2014년	30,315	6,215	2,118	255	20,898	829
2015년	34,268	6,284	2,173	340	24,210	1,261	0
2016년	47,022	7,680	2,853	1,717	31,667	3,105

[작성방법]

- 신개전 : 연간 요금과 개전통보 수량

- 고장, 동파, 만기, 폐전 : 수도사업소 매년 12월말 기준 교체월보 제출자료 참조