A-2. 소화기 및 옥내소화전 사용방법

일반 소화기 사용방법

소화기를 불이 난 곳으로 옮깁시다.

손잡이 부분의 안전핀을 뽑아주세요.

바람을 등지고 서서 호스를 불 쪽으로 향하게 합시다.

손잡이를 힘껏 움켜쥐고 빗자루로 쓸듯이 뿌립시다.

소화기는 잘 보이고 사용하기에 편리한 곳에 두되 햇빛이나 습기에 노출되지 않도록 합니다.

투척용 소화기 사용방법

옥내소화전 사용방법

1. 화재가 발생하면 화재를 알리고자 발신기 스위치를 누르고,

소화전 문을 열고 관창(물을 뿌리는 부분, 노즐)과 호스를 꺼냅니다.

2. 다른 사람은 호스의 접힌 부분을 펴주고 관창(노즐)을 가지고 간 사람이 물 뿌릴 준비가 되었으면 소화전함 개폐밸브를 돌려 개방합니다.

3. 관창(노즐)을 잡고 불이 타는 곳으로 물을 뿌린다.