소화기 설치기준 및 현황

연번	차량명	등록번호	차종	규격	소화기 설치 현황
					기준	설치현황
1	렉스턴	04주2350	대형승용	7인승	능력단위 1이상 소화기 1개 이상	간이소화용구 (에어졸식침윤제)
2	스타렉스	70조1376	중형승합	12인승	능력단위 2이상 소화기 1개 이상 또는 능력단위 1이상인 소화기 2개이상	간이소화용구 (에어졸식침윤제)
3	스타렉스	72너1510	중형승합	12인승
4	스타렉스	80조5150	중형화물	6인승/0.8톤	능력단위 1이상 소화기 1개 이상	간이소화용구 (에어졸식침윤제)
5	스타렉스	80조5113	중형화물	6인승/0.8톤
6	스타렉스	80조5121	중형화물	6인승/0.8톤
7	이-마이티	82구3098	중형화물	3.5톤
8	이-마이티	80조3636	중형화물	2.5톤
9	이-마이티	82구3071	중형화물	2.2톤
10	이-마이티	82구2949	중형화물	2.3톤
11	이-마이티	82구2969	중형화물	2.3톤
12	8톤 덤프트럭	81조1243	대형화물	8톤	능력단위 2이상 소화기 1개 이상 또는 능력단위 1이상인 소화기 2개이상	간이소화용구 (에어졸식침윤제)
13	8톤 덤프트럭	81조1253	대형화물	8톤
14	15톤 덤프트럭	81구1287	대형화물	15톤
15	15톤 덤프트럭	81조1044	대형화물	15톤
16	15톤 덤프트럭	81조1252	대형화물	15톤
17	다목적카고트럭	81조1240	대형화물	5.5톤
18	다목적덤프트럭	81조1190	대형화물	6.5톤
19	다목적카고트럭	81조1099	대형화물	6.5톤
20	셀프로더	82거2003	대형화물	17톤
21	절연고소작업차	98나3054	중형특수	16.6m	능력단위 1이상 소화기 1개 이상	간이소화용구 (에어졸식침윤제)
22	절연고소작업차	98가1588	중형특수	2.5톤
23	절연고소작업차	98가1598	중형특수	2.5톤
24	절연고소작업차	98가1591	중형특수	2.5톤
25	절연고소작업차	98나2409	중형특수	3.5톤