소화기 현황

시설명	시설장소	종류	형식	용량(㎏)	수량(EA)	제조일자	비고
목동배수지	제어실내부	ABC분말	축압식	4.5	1	2007. 08.
		ABC분말	축압식	4.5	1	2007. 08.
	제어실 앞	ABC분말	축압식	4.5	1	2013. 11.
	1지 항입구 앞	ABC분말	축압식	4.5	1	2013. 11.
	2·3지 항입구 앞	ABC분말	축압식	4.5	1	2013. 11.
신정배수지	제어실 앞	ABC분말	축압식	3.3	1	2007. 08.	안내판 ×
	대기실(급수) 앞	ABC분말	축압식	3.3	1	2007. 12.	안내판 ×
		ABC분말	축압식	3.3	1	2007. 08.
	1지 항입구 앞	ABC분말	축압식	4.5	1	2013. 11.	안내판 ×
	1지 관랑실(지하1층)	ABC분말	축압식	4.5	1	2013. 11.	안내판 ×
	2지 항입구 앞	ABC분말	축압식	4.5	1	2013. 05.	안내판 ×
	3지 항입구 앞	ABC분말	축압식	4.5	1	2013. 05.	안내판 ×
신월배수지	1층 입구 내부	ABC분말	축압식	3.3	1	2007. 08.
	지하1층 계단 앞	ABC분말	축압식	4.5	1	2005. 02.	안내판 × 자율권고 경과
	원방감시제어반 옆	ABC분말	축압식	4.5	1	2007. 04.	안내판 ×
	1지 항입구 앞	ABC분말	축압식	4.5	1	2013. 05.	안내판 ×
	2지 항입구 앞	ABC분말	축압식	4.5	1	2010. 01.	안내판 ×
우장산(배)가압장	제어실 입구	ABC분말	축압식	4.5	1	2007. 04.	안내판 ×
		ABC분말	축압식	4.5	1	2013. 11.
	펌프실 계단 입구	ABC분말	축압식	3.3	1	2008. 03.
		ABC분말	축압식	3.3	1	2008. 03.
	펌프실	ABC분말	축압식	20	1	2003. 04.	자율권고 경과
	전기실	ABC분말	축압식	20	1	2003. 04.	자율권고 경과
		ABC분말	축압식	20	1	2008. 01.
	통신실	ABC분말	축압식	3.3	1	2010. 01.	안내판 ×
	1지 항입구 앞	ABC분말	축압식	3.3	1	2013. 01.	안내판 ×
	2·3지 항입구 앞	ABC분말	축압식	3.3	1	2013. 11.	안내판 ×
화곡(배)가압장	펌프실 입구	ABC분말	축압식	3.3	1	2008. 04.
		ABC분말	축압식	3.3	1	2008. 04.
	원방감시제어반 옆	ABC분말	축압식	4.5	1	2007. 04.
	항입구 앞	ABC분말	축압식	4.5	1	2007. 08.
성아배수지	항입구 앞	ABC분말	축압식	3.3	1	2013. 11.
개봉배수지	항입구 앞	ABC분말	축압식	3.3	1	2013. 11.	받침대 ×
오류배수지	항입구 앞	ABC분말	축압식	3.3	1	2013. 11.
온수배수지	항입구 앞	ABC분말	축압식	3.3	1	2004. 05.	자율권고 경과
신정가압장	제어실 입구	ABC분말	축압식	3.3	1	2005. 02.	안내판 × 자율권고 경과
	제어실 내부	ABC분말	축압식	3.3	1	2007. 08.
	계단밑	ABC분말	축압식	3.3	1	2003. 04.	안내판 × 자율권고 경과
온수가압장	펌프실 내부	ABC분말	축압식	3.3	1	2005. 12.	자율권고 경과
		ABC분말	축압식	3.3	1	2008. 01.
개봉가압장	제어실 내부	ABC분말	축압식	3.3	1	2005. 12.	자율권고 경과
		ABC분말	축압식	3.3	1	2008. 03.	안내판 ×
	펌프실 내부	ABC분말	축압식	3.3	1	2008. 03.	안내판 ×

※ 소화기 자율권고 교체 주기 : 8년