1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(우면119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
공소 1800호	남부순환로 340길 소방학교 정문	지상식 소화전 몸통 스핀들이 잠겨있는 상태로 헛돔 (용수 불출수)		사용불가	2014.11.30 소방위 신석철 소방위 노기범 소방위 박전용 소방장 박명수

2		현 지 확 인 복 명 서(우면119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2014.11.30. 09:20경	지상식소화전 (1800호)	서초구 남부순환로340길 소방학교 입구	소방위 신석철 소방위 노기범 소방위 박전용 소방장 박명수
- 상기 조사자 소방위 신석철등 4명은 2014년 11월30일 08시29분 서초구 주홍길26 화재출동하여 진압후 09시20분경 귀소하여 차량에 용수를 보수하고자 소화전1800호(지상식)를 개방하였으나 스핀들이 헛도는 것을 발견하여 이에 복명합니다. ※ 조사자 의견 : 소화전 수리요망 - 소화전 몸통 스핀들이 잠겨있는 상태로 헛돌아 용수 불출수로 사용이 불가하여 조속히 수리 요망.