설계심의 결과

○ 심의요구기관 : 송파구

○ 사 업 명 : 2016년 가로정원 조성사업

○ 대 상 지 : 올림픽로(종합운동장 동남문 앞)

○ 사 업 비 : 금137백만원

○ 사업주관부서 : 조경과

○ 심의일자 : 2016.5.3.(화)

○ 심의결과 : 조건부

심  의 결  과

◦ 소나무류 식재를 지양하되 불가피하게 식재하여야 할 경우 아래 사항을 이행바랍니다.[자연생태과-2834호(2016.2.12.) 참조]

- 1년 6개월에서 2년 이내에 예방나무주사를 하였고 굴취시 재선충병 방제조치(약제살포 등)한 소나무류 식재

- 생산(굴취)에서 하자까지 이력사항 기록관리

◦ 키 큰 나무(교목) 중 대형수목(R25 이상)의 안정적인 활착을 위해 주변에 통기 및 급수시설 설치를 고려바랍니다.(서울특별시 가로수 조성 및 관리조례 시행규칙 별표 2 참조)

◦ 인조화강석블럭포장은 눈부심 여부도 고려하여 색채를 선택바랍니다.