설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 송파구

○ 사  업  명 : 2018년 가로수 생육환경 개선사업(중대로 등)

○ 사  업  비 : 95백만원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2018. 4.19.(목)

심  의  내  용

◦ 띠녹지 현황을 조사하여 건널목 가장자리와 신호등이 있는 띠녹지는 정비하기 바랍니다.

- ‘서울특별시 2007년 가로수 조성 관리 기본계획’ 과 ‘2017 서울시 가로 설계·관리 매뉴얼’ 참고

◦ 가로수 보호틀·덮개는 서울특별시 공공시설 디자인 가이드라인과 서울우수공공디자인 인증제 제품을 참고하여 계획하기 바랍니다.

· 디자인서울 가이드라인(http://sculture.seoul.go.kr/archives/9779)

· 서울우수공공디자인 인증제 제품 소개(http://sgpd.seoul.go.kr/index.do)

◦ 보도블럭 절단은 석재용 동력절단기를 사용하여 끝마무리를 철저하게 하고 공사시방서에 보도재포장에 따른 다짐, 이음눈, 모래 크기 등을 상세 기재바랍니다.

-  ‘똑똑한 보도공사 길라잡이 보도공사 설계시공 매뉴얼’ 참조{(서울시홈페이지 ⇒ 분야별 정보 ⇒ 안전 ⇒ 도시안전 ⇒ 도시안전자료실 ⇒ 보도블럭자료실 ⇒ 53번 보도공사 설계, 시공매뉴얼(Ver 1.0))

○ 자체 심의결과 : 조건부 가결