설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 송파구

○ 사  업  명 : 2018년 가로변 녹지량 확충사업(백제고분로)

○ 사  업  비 : 700백만원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2018. 4. 20.(금)

심  의  내  용

◦ 띠녹지 조성과 가로수 메워심기인 경우 주변 도로시설물(교통표지판, 신호등)과의 이격거리를 고려하여 위치를 선정하기 바랍니다.

· ‘서울특별시 가로수 조성 및 관리 기본계획 - 가로띠녹지 설치 세부사항’ 및 ‘서울특별시 가로 설계 관리 매뉴얼 - 가로시설물 간 이격거리’ 참고

◦ 관리시설(보호틀·덮개)은 서울특별시 공공시설 디자인 가이드라인과 서울우수공공디자인 인증제 제품을 참고하여 선정(제작)하고 서울특별시 가로수 조성 및 관리 조례 시행규칙 [별표2]를 참고하여 설치하기 바랍니다.

· 디자인서울 가이드라인(http://sculture.seoul.go.kr/archives/9779)

· 서울우수공공디자인 인증제 제품 소개(http://sgpd.seoul.go.kr/index.do)

◦ 석촌동 고분군 진입공간의 소나무는 경관미를 줄 수 있도록 3주 이상 모아심기하는 것을 검토하기 바랍니다.

◦ 소나무 재선충 예방 및 확산방지를 위해 소나무(스트로브잣나무, 잣나무 포함) 는 식재를 지양하되, 불가피하게 식재하여야 할 경우 소나무재선충병 예방 및 확산방지 추진계획 알림[자연생태과-2834호(2016.2.12.)]을 준수바랍니다.

- 1년 6개월에서 2년 이내 예방나무주사를 하였고 굴취시 재선충병 방제조치(약제살포 등)한 소나무류로 식재

- 생산(굴취)에서 하자까지 이력사항 기록 관리

◦ 석촌지하차도 상부의 앉음석 위치를 차도측에서 떨어진 곳에 배치하는 것을 검토하기 바랍니다.

○ 자체 심의결과 : 조건부 가결