수도계량기 교체장애수전 월보('19. 12.)

(중부수도사업소)

□ 과년도 교체장애 수전 현황

교체장애 해소	과년도 교체장애
	목표 수량	전월 해소 누계	당월 해소 건수	당해 해소 누계
계	1,749	4,386	144	4,530

□ 당해 발생 교체장애 수전 현황

교체장애 발생	당해 교체장애			비 고
	전월 발생 누계	당월 발생 건수	당해 발생 누계
계	603	422	1,025

□ 당해 해소 교체장애 수전 현황

교체장애 해소	당해 교체장애			비 고
	전월 해소 누계	당월 해소 건수	당해 해소 누계
계	115	120	235

【교체장애 발생 책임】
	❙ 서울시 귀책 ① 인입 급수관 노후(유입 관노후) ② 수도사용자의 귀책없이 계량기가 깊게 설치되거나, 계량기실이 협소한 경우 ③ 계량기 인입밸브의 고장 ④ 유니언 없이 계량기를 연결하여 교체할 수 없는 경우 ⑤ 재건축, 정수처분 등으로 교체를 보류한 경우 등 ❙ 수도사용자 귀책 ① 주계량기가 설치된 건물의 주계량기와 자계량기의 연결급수관 노후 ② 계량기실 이후의 관 노후(유출 관노후 포함) ③ 계량기통(함)을 열지 못하도록 콘트리트 타설 등으로 고정시킨 경우 ④ 계량기통(함) 위 또는 주변에 중량의 장애물, 위험물을 적치한 경우 ⑤ 장기간 빈집이거나 교체거부 또는 방해하는 경우 ⑥ 계량기를 매몰한 경우 ⑦ 계량기실 구조를 변형 또는 훼손하여 교체할 수 없는 경우 등