수도계량기 동파예방

□ 목 적

○ 겨울철 한파로부터 수도계량기 동파 및 수도관 동결을 예방하여        시민생활 불편을 최소화하고 안정적인 아리수 공급하기 위함

□ 개 요

○ 추진기간 : 11.15. ~  3.15.(4개월)

○ 추진방향

- 선제적 예방조치로 동파‧동결 발생 최소화

- 상수도 주요 시설물 안전점검 및 관리강화

- 시민과 소통하는 동파‧동결 예방홍보 추진

- 급수대책 상황실 운영 및 신속한 복구체계 확립

○ 동파예보 단계별 근무체계

예보단계	관 심	주 의	경 계	심 각
판단기준	–5℃ 이상	-5미만∼ -10℃이상	-10미만 ∼ -15℃이상	-15℃ 미만
근무체계	부서별 자체 상황 유지 (야간은 당직근무로 대체)		상황실장 주간/야간(총괄반장) 24시간 2교대 근무(9~18, 18~익일9)

○ 수도사업소 상황실 운영체계도   ※ 수도사업소별 탄력적으로 구성·운영

				상황실장(과장)
현장 총괄반(팀장)				상황처리반(팀장)				계량기 교체반(팀장)
‣상황조정･통제 및 홍보 ‣행정,민원접수 및 상황전달				‣동결,누수복구 등상황처리 ‣ 급수운영(비상급수지원)				‣ 동파계량기 교체 ‣ 동파예방조치 및 홍보

□ 수도계량기 동파 ‧동결 예방

○ 보온덮개:연립․아파트와 같은 공동주택의 벽체식 계량기함에 설치하여 외기차단

○ PE보온재 : 계량기함에 PE보온재를 설치하여 동파‧동결 방지

벽체식 계량기함 PE보온재	복도식아파트,연립 수도계량기 보온덮게