※ 수도용 자재  사용 기준

구 분	’11. 11. 26		’12. 5. 26		’13. 1. 26		’13. 5. 26		’14. 5. 26
KC 인증 획득 여부	인증 불필요	관 류		관 류 밸 브 류 유량계 및 펌프 계측기류		관 류 밸 브 류 유량계 및 펌프 계측기류 표층재 및 기타 (모든 자재)		관 류 밸 브 류 유량계 및 펌프 계측기류 표층재 및 기타 (모든 자재)		모든 자재
표준규격 인증 여부	KS, KWWA, NEP ‧ NET, ISO 중 하나							KS, KWWA, NEP ‧ NET ISO는 ’13. 5. 25 이전 KC 인증자재만 사용 가능		ISO 인증 자재 사용 불가

※ 물과 접촉하는 수도용 자재는 위생안전기준(KC)과 표준규격인증(KS, KWWA, NEP ․ NET)중 1개를 동시 충족하는 자재만 사용

(KS, KWWA인증, NET·NEP) + KC 인증

※ 수도용 자재 표준 규격 : KS, KWWA(한국상하수도협회 규격), NEP ‧ NET(지식경제부, 현 산업통상자원부), ISO 9001(품질경영체제 인증)

※ 자재 및 제품별 위생안전기준(KC) 적용기준

구 분	세부 자재 현황	KC 인증 적용시기
1. 관류	- 직관, 이형관	’11. 11. 26. 이후
2. 밸브류	- 제어•차단용 밸브, 역류방지용 밸브 감압용 밸브 등	’12. 5. 26. 이후
3. 유량계 및 펌프	- 유량계, 펌프
4. 계측기류	- 압력계, 수위계
5. 시설물 표층재 및 기타	- 배수지•정수지 내부 물에 접하는 관, 밸브 도료 - 배수지 내부 출입 계단 타일, 안전난간(표층 도료 포함) - 콘크리트 구체 보강용 재료 등(물에 접하는 부분으로 신축이음재, 줄눈재 포함)	’13. 1. 26. 이후

※ 물과 직접 접하는 콘크리트(공사용 자재)는 점검에서 제외