고    시(안)

서울특별시 고시 제2015-139 호

수도정비기본계획[2030 서울 수도정비기본계획(변경)]

1. 「2030 서울 수도정비기본계획(변경)」을 「수도법」 제4조의 규정에 따라  환경부장관의 승인을 얻고, 이를 고시합니다.

2. 「2030 서울 수도정비기본계획(변경)」은 서울특별시 상수도사업본부  (급수부 ☎ 3146-1415, 주소 : 서울특별시 서대문구 서소문로 51)에 비치하고 시민에게 보입니다.

2015년  5월   일

서  울  특  별  시  장

가. 2030 서울 수도정비기본계획(변경) 주요내용

1) 상수도 수요예측

연 도	급수인구 (천명)	일평균급수량원단위 (ℓ/인 ․ 일)	일평균급수량 (천㎥/일)	일최대급수량 (천㎥/일)
2011	10,529	303	3,253	3,720
2015	10,026	301	3,241	3,692
2020	10,135	301	3,253	3,709
2025	10,214	301	3,278	3,737
2030	10,202	302	3,284	3,743

2) 정수센터 계획

가) 연도별 정수센터 시설용량 계획

구 분	2011년	2015년	2020년	2025년	2030년
정수센터 용량 (천㎥/일)	4,800	4,800	4,800	5,050	5,050

나) 정수센터별 내역(2030년 기준)

(단위 : 천㎥/일)

정수센터명		시 설 용 량			일최대수요량 (2030년)	예비능력	예비율 (%)
		현 재	계 획	현재대비
계		4,800	5,050	250	3,743	1,307	34.9
강북권	소 계	2,200	2,450	250	1,755	695	39.6
	강 북	1,000	1,250	250	833	417	50.1
	구 의	500	500	-	405	95	23.5
	뚝 도	700	700	-	517	183	35.4
강남권	소 계	2,600	2,600	-	1,988	612	30.8
	암 사	1,600	1,600	-	1,208	392	32.5
	광 암	400	400	-	282	118	41.8
	영등포	600	600	-	498	102	20.5

3) 배수지 계획

가) 연도별 시설용량 계획

구분	2011년	2015년	2020년	2025년	2030년
배수지 용량 (만㎥)	238	242	246	249	249