수락고가확장 관련 북부도로사업소 협의사항

1. 중앙분리대

･ 현재 북부도로사업소 시공예정인 중앙분리대의 경우 기존슬래브와 강결시 LMC포장을 제거후 재시공해야되므로 중앙분리대를 기존슬래브와 강결시키지 않는것이 바람직할 것으로 판단됨

2. 신축이음

･ 위 그림처럼 기존교량 1.5m 철거후 4.25확장할 계획임.

･ 수락고가 보수공사에서 신축이음시공시 신축이음을 A구간과 B구간으로 분리해서 시공하면 향후 수락고가확장 신축이음 시공시 신축이음 철거 용이

3. 수락고가 보수공사 시공 일정

･ 현재 설계중인 『노원교 연결램프 설치 및 수락고가확장 기본 및 실시설계』의 현황측량을 위해 LMC포장 완료시기 및 수락고가 보수공사 시공 일정