지장물이설 요청서

사업 개요

1. 공 사 명 : 중랑천 횡단 상수도관 이설공사

2. 목    적 : 성동교 인근 중랑천을 횡단하는 상수도관을 이설하는 사업으로 시민고객에게 단수 없는 안전적인 수돗물 공급체계 구축 및 시설물유지관리, 안전사고 예방을 위해 상수도관을 이설하는 공사임.

3. 위    치 : 서울특별시 성동구 행당동 81-1번지 일원

4. 공사기간 : 2014. 11. 05 ～ 2015. 07. 04

공사 개요

○ 상수도관 : 기존관 철거 - D1,650mm  L = 125m

기존 관보호공 철거 - 2.6× 2.6 L = 103m

신설 - D1,350mm  L = 125m

(Sheet Pile 29m, 추진구간 L=96m)

○ 공기밸브 : 기존 제수밸브 철거 - D1,650mm 1개

공기밸브 신설(기존 제수밸브실 활용) - D150mm 1개

이식사유 : 공사장내 공사차량 진출입에 저촉이 되어 이식코져 함.

수목이식 수량 : 1주

관련부서 : 성동구청 공원녹지과

공사 위치도 및 지장물 현황사진

수목 : 1주(벚나무)

위치도
지장물현황
	내용	○ 수목1주 이식