수목 이식 위치도

□ 위치도 중랑천 궁도장 옆 (행당동 81-1 일원)
□ 대상지 전경

이식 위치

수목 식재 시 참고사항

□ 범례

	부직포
	쇄석

비   고

(참고사항)

- 객토용 흙은 사질양토로 사용

- 식재구덩이의 크기는 최소 뿌리분 크기의 1.5배 이상

- 배수불량으로 인한 수목고사를 방지를 위해 식재구덩이     아래 부직포와 잡석으로 배수성 및 통기성 확보