2016년 소방장비 수범사례 목록

(공릉119안전센터)

연번	수범사례 명	비 고
1	공기호흡기 충전실 클린룸 설치
2	펌프차량 수동수량계 눈금표시 부착
3	구급 감염 관리실 설치

《수범사례》

공기호흡기 충전실 클린룸 설치(1팀)

□ 추진배경 및 목적

○  장마철 및 우기시 공기호흡기 용기를 충전하면 내부에 습기가 많이

들어가서 용기 안쪽이 부식할수 있고,

○  미세먼지, 스모그 등 특보 발령시 외부의 질 나쁜공기로 충전하면   현장활동시 대원들이 흡입하여 건강을 위협함

□ 추진내용

○ 공기호흡기 클린룸을 설치하여 항온항습기로 내부의 수분과 온도를 조절하고 Air clear를 설치함으로써 쾌적한 공기를 충전함

□ 추진일정

○ 2008년9월 최초설치(네패스이앤씨)

○ 2016년 7월15일 항온항습기 수리(삼건이앤씨)

※ 2008.9.19. 고압가스제조 신고필증 완료(노원구청)

□ 성과 및 기대효과

○ 항온항습기로 습도를 조절하여 용기내부 부식을 방지함

○ Air clear로 신선한 공기를 충전함으로써 대원들의 건강위해를 방지함

□ 사진

《수범사례》

펌프차량 수동 수량계 눈금 표시 부착(2팀)

□ 추진배경 및 목적

○  공릉 119안전센터에서 운용중인 펌프차량은 2800리터의 물탱크 용량을 가지고 있다.  하지만 전자식 디지털 수량계는 펌프차량에 시동이 걸려 있어야만 물탱크의 잔량을 디저털 수치로 볼 수가 있어 시동이 걸려 있지 않는 주차 시에는 펌프차량의 물탱크 잔량을 알 수 없다.

○  소방차량 측면에 수동 수량계가 설치되어 있지만 어느 위치가 최상점이며 어느 위치가 최하점인지 정확하게 알기에 어려움이 있으며,

또한, 교대 근무를 하는 현 상태에서 교대근무자가 소방용수를 사용 후 보충을 하지 않고 그대로 교대가 이루어졌을 때 소방 차량 시동을 걸지 않고도 손쉽게 육안 검사만으로도 펌프차량의 물 잔량을 확인 할 수 있게 하기 위함이 펌프차량 수동 수량계 눈금 표시 부착 목적이다.

□ 추진내용

○ 펌프 차량 물탱크에 물을 가득(2,800ℓ) 채우고 수량계의 눈금 표시

○ 펌프 차량 물탱크에 물을 중간(1,400ℓ) 채우고 수량계의 눈금 표시

○ 펌프 차량 물탱크의 물을 비우고(0ℓ) 채우고 수량계의 눈금 표시

□ 추진일정

○ 2010년 11월 4일 차량 전자식 디지털 수량계만 사용

○ 2016년 9월 18일 차량 전자식 디지털 수량계 및 수동 수량계 눈금 표시 부착 사용

□ 성과 및 기대효과

○ 펌프 차량의 물탱크 잔량을 육안검사만으로도 확인이 가능하다

□ 사진

전자식 디지털 수량계 부착 펌프 차량	수동 수량계 눈금 표시 부착 前	수동 수량계 눈금 표시 부착 後

《수범사례》

구급 감염관리실 설치(3팀)

□ 추진배경 및 목적

○  구급대원의 감염물질에 의한 감염 및 신종 감염병 예방과,

○  구급대원 및 구급장비의 소독으로 구급환자에 대한 2차 감염을 방지함

□ 추진내용

○ 구급감염관리실을 설치하여 감염병 의심환자, 교통사고 등 외상환자를 병원 이송 후 응급처치에 활용된 들것, 구급장비 등에 대한 소독·멸균

□ 추진일정

○ 2016년 4월 최초설치

○ 2016년 4월 11일 ~ 4월 15일 감염관리실 내 설치된 각 장비 사용법 교육 · 숙달훈련

□ 성과 및 기대효과

○ 각종 감염병에 대한 구급대원들의 안전확보

○ 2차 감염 방지를 통한 전염병 발생 시 대처효율증대

□ 사진