수범사례

(샘플)

에어배관 테스트기구

□ 추진배경 및 목적 (현 실태)

○ 압력저하 원인 판단시 PTO펌프를 가동해야 하는 번거로움이 있음.

○ 펌프 압력저하시 원인 파악에 어려움이 있어 시간이 많이 소요됨.

○ 펍프 압력저하시 누수 위치를 일일이 파악해야 하는 어려움이 있음.

□ 기대효과

○ 압력저하 테스트시 펌프를 가동하지 않고도 에어주입으로 간단히 압력을 테스트 할수 있음.

○ 펌프가동을 생략할수 있어 시간절약 효과.

○ 누수를 확인하지 않고도 에어누기 소리로 원인파악 가능함.

□ 관련사진