1		수범사례

□		유기동물 캐리어 펌프차 외부거치장치(길음119안전센터)

□ 추진배경

❍ 유기동물 포획 후 캐리어를 펌프차량에 적재

❍ 대형 유기견 등은 캐리어 자체를 펌프차랴 상부에 고정

❍ 신고자(동물애호가)의 주시 및 영상촬영으로 상황에 따라 내부에 적재

□ 개선내용

❍ 세균 및 악취로 오염된 유기동물을 포획하여 펌프차량 내부가 아닌 외부에 적재하여 안전하게 이송함.

□ 실행내용

❍ 펌프차 후미 수관 적재함 안쪽에 잠금장치 고리 4개 설치

❍ 화물고정 자동바(깔깔이바) 2개 설치

❍ 유기동물 포획 후 자동바로 캐리어 외부에 고정 후 귀소.

	⇒
개선 전 상태		개선 후 상태