공기호흡기 예비용기 보관함 고무몰딩 설치

현장대응단 구조대

	부서 / 팀	연락처
실행자	문형오 / 현장대응단 구조대	02-452-0119

ⅰ				추진배경	‘

공기충전실 예비용기 수납함에 용기 수납시 용기 외피가 마모되어 사용     수명이 단축됨.

예비용기 외피가 수납함과 마찰로 인한 마모로 먼지가 발생하여 공기충전하는     대원의 건강이 우려됨.

외피에 부착되어 있는 반사스티커 및 충전일자 스티커가 쉽게 손상되어 불필요한     예산이 소요됨.

ⅱ				개선내용	‘

공기충전실 예비용기 수납함에 마찰되는 부분을 고무몰딩 작업을 하여 예비용기      마모를 방지함.

예비용기 마모로 인한 잔여물 및 먼지가 최소화됨.

※ 고무몰딩 부착 전

반사스티커 손상 및 외피 벗겨짐	예비용기 수납함 접촉부위 손상

※ 고무몰딩 부착 후

고무몰딩 작업 실시	예비용기 수납함 몰딩작업 완료

ⅲ				실행효과	‘

예비용기 적재시 용기가 손상되는 일을 최소화하여 보관 및 사용으로 인한     수명 단축을 최소화함.

예비용기가 마모되면서 발생되는 먼지로 인한 대원의 건강우려 사항이      감소되어 쾌적한 공기충전 작업이 가능함.

반사스티커 및 충전일자 스티커가 수납함으로 인한 손상을 막아 불필요한 예산     지출을 최소화함.