수색배수지 수계 급수계통 현황

□ 급수계통도

강북정수센터	⇨	북악터널 배수지 (145,000㎥)	⇨	증산배수지 (60,000㎥)	⇨	증산아리수 올림터	P	⇨	수색배수지 (500㎥)	⇨	수용가
북악터널 계통		HWL: 70.5m LWL: 66.6m		HWL: 60.5m LWL: 54.5m		표고 GL 60.8m			HWL: 139.7m LWL: 135.0m		간접급수

□ 다량급수처 현황 (저수조 사용)

□ 이랜드타운아파트 : 3개동 228세대

- 은평구 은평터널로 121-6 (신사동 367)

□ 뉴신성아파트 : 2개동 167세대

- 은평구 은평터널로 163 (신사동 356)

□ 신사동현대아파트 : 5개동 445세대

- 은평구 은평터널로 164 (신사동 359)

□ 다량급수처

수색배수지 급수구역

445세대

167세대

228세대