수손피해 방지대책

□ 제  목 : 수손피해 방지물품 보급 확충

□ 현실태

○ 수손피해 방지물품 부족

○ 센터별 펌프차에 수손방지포 1개 보유

○ 대형화재현장에서 수손피해 발생시 대응 애로

□ 개선방안

○ 수손피해 방지물품 확충

- 가볍고 활용이 편한 두꺼운 비닐형태의 수손방지포 보급

- 크기별(5m×5m, 10m×10m) 수손방지포를 2~3개 보급하여 상황에

맞게 활용

- 스프링클러 헤드 폐쇄용 나무마개 보급

○ 자체 수손피해 방지물품 개발

- 65㎜ 폐수관 내부에 모래를 채워 크기별(3m, 5m)로 적재 후 활용