[별지 제10호서식]
수 장 고 관 리 일 지
2019년 10월 1일 화요일			담 당 자	분임자료출납원		분임자료관리관
			옥정원	옥정원		최형수
출 입 내 역
수장실명	출입자	출입시간	출입사유		비고
1수장고	없음	-	-
2수장고	옥정원 외 DDP시설팀 직원 2명	13:50~14:10	항온항습기 측정 용지 교체, 항온항습기 점검
3수장고	〃	〃	항온항습기 점검
특기사항	붙임1. 온습도계 용지 교체 등 점검(현장) 사진 붙임2. 온습도 변화 측정 그래프(2019.9.03. ~ 2019.10.01.)

붙임1. 작업(현장) 사진

작업(현장) 사진

붙임2. 온습도 변화 측정 그래프(2019.9.03. ~ 2019.10.01)

장소 측정인자		동대문역사관 2수장고	측정결과
온도	기준	20±2	양호
	측정	22
습도	기준	45±5	양호
	측정	42~43