풍문여고 부지

지적측량 세부 지침서

2017. 1.

(박물관과)

풍문여고 부지 지적측량 세부지침서

1. 과업개요

가. 과 업 명 : 풍문여고 부지(건물 포함) 수준측량 및 지형현황측량

나. 측량대상

소재지	소유주	지목	면적(㎡)		이용현황	비 고
			토지	건물
종로구 율곡로3길 4 (안국동 175-2, -102)	학교법인 풍문학원	학교 용지	13,839.5	11,211.75	학교	‘15.5.28일 매매계약 체결되고, ’17.1.31일 서울시로 소유권 이전 예정

다. 측량 기간 : 2017. 1월

라. 측량 내용 : 풍문여고 부지(건물 포함) 수준측량 및 지형현황측량

- 수준측량

․풍문여고 건물 1층 바닥 6개소(본관 2, 동관 1, 북관 1, 정보관 1, 과학관 1) 이상

․풍문여고 부지내 10개소 이상

․풍문여고 인접 도로 및 대지 9개소 이상

- 지형현황측량 : 풍문여고 부지, 안국역 지하철출입구 위치 및 인근 도로 폭 등 지형현황

2. 과업내용

가. 풍문여고 부지(건물 포함) 수준측량 및 지형현황측량

나. 측량성과도 작성

3. 성과도면 작성 기준

가. 성과도면은 측량성과를 출력본과 전자파일 등 두 가지 형태로 작성하여 제출하며 전자파일은 연속지적도에 수준측량 위치를 표시한 도면(파일 확장자 : shp)과 지적도(파일 확장자 : dwg) 두 가지로 작성, 제출한다.

※ 작성된 도면은 pdf로 변환하여 추가로 제출할 것

나. 성과도 중 지적도에는 축척을 숫자(예 : 600분의 1) 또는 축척도법(예 :  )으로 표시한다.

4. 특기사항

가. 본 측량의 성과품은 서울특별시의 소유로 하며, 측량 수행하는 동안이나 측량 완료 후에도 측량의 성과를 서울특별시의 허가 없이 외부로 반출하지 않는다.

나. 기타 측량 또는 도면 작성 시 불확실한 사항은 서울시 관계관과의 협의결과에 따른다.

다. 본 과업내용서에 언급하지 않은 모든 사항에 대해서는 일반계약 지침을 따르되, 반드시 발주기관과 협의하여 시행한다.