구조장비 관리 운영카드

				관리번호	9-1
장 비 명	수중 음파탐지기	단 위	세트	형 식	S-150A
확보기준	대별 1세트	보 유 수	1	내용연수	10년
구입년월	2016.05.04.(1)	사용부서	수난구조대	제작회사	소나테크
◆용 도 수난 구조 현장이나 깊은 수심 탐색시 구조대원의 신속한 인명검색을 위해 물의 탁도와 조명에 관계없이 초음파 등을 이용하여 수중의 상태를 탐색하는 장비 ◆ 구성품 (1) T-150A_400/900kHz(Dual Frequency) : 디지털 토우피시 경량 타입 - 1 Unit (2) Kevlar Polyurethane Cable_100M : 토우피시 견인케이블 100M - 1 Unit (3) Portable SUS Reel with Slip Ring : 토우피시 케이블 릴(스립링 장착) - 1 Unit (4) 방수형 배터리 유닛 - 1 Unit (5) 방수형 컨트롤 유닛 - 1 Unit (6) 방수형 GPS 항해 유닛 - 1 Unit (7) 운용 소프트웨어 - 1 Unit (8) 예비비품 - 1 Unit