0. 아리수란 ?

- 「크다」는 순우리말 아리와 「물」의 한자어 水를 결합한말로 고구려시대에 한강

0. 먹는물의 탁도 기준과 수돗물의 탁도 기준은 ?

- 먹는물은 1.0NTU이하이고 그중 수돗물은 0.5 NTU이하

0. 세계 물의 날은 ?   - 매년 3월 22일

0. 수질자동측정결과 공개항목은 ?  - 탁도, 수소이온농도(pH), 잔류염소 3항목

0. 아리수의 날은 ?  - 매년 9월 1일

0. 최초로 수돗물을 생산연도와 정수센터는 ?  - 1908년 뚝도아리수정수센터

0. 2009년 서울시상수도본부가 UN에서 받은상은 ?  - UN 공공행정서비스 대상

0. 맛있는 물이란 ?

- 미네랄이 풍부하고 중금속 등 유해물질이 없고, 물속에 녹아있는 산소의 량      이 충분하며, 음용시 청량감을 느낄 수 있는 4~15℃가 맛있는 물

0. 아리수 알리미 제도 운영 ?

- 수돗물 시민평가단, 인터넷모임 아리수 사랑, 아리수 어린이 홍보단 등

0. 아리수 품질확인제란 무엇인지 ?

- 가정을 방문하여 무료수도꼭지 수질검사와 물탱크 관리요령, 아리수맛있      게 먹는방법 등을 안내해주는 수질 종합서비스제도

0.  서울시 수돗물 수질검사 항목수는 ?

- 먹는 물 수질기준 59개 전 항목과 서울시 자체감시항목 104개를 합쳐서

세계보건기구(WHO) 권장수준인 총 163개 항목

0. 수돗물이 정수기물이나 먹는샘물(일명 생수)에 비하여 안전한 이유는 ?

- 정수기물은 필터로 소독성분 등 모든 물질을 제거하여 세균이 성장할 가능성    - 먹는샘물은 병입전 소독후 잔존성이 없어 유통과정에서 세균이 성장

- 수돗물은 염소로 소독을 하기 때문에 잔류성이 길어 상대적으로 안전

0. 정수센터는 몇 개소며 생산과정은 ?

- 6개소 : 강북, 암사, 뚝도, 구의, 광암, 영등포 아리수정수센터

- 생산공정 : 착수정→약품혼화→응집→침전지→여과지→정수지→배수지→가정

0. 야채나 과일을 씻을때 흐르는 물과 물을 받아 씻는 것 농약 제거가 좋은 것은 ?

- 수돗물을 받아서 씻으면 물과 접촉시간이 길어 효과가 높고 물도 절약

0. 고도정수처리란 ?

- 표준정수처리 후 숯(활성탄)으로 걸르고 오존으로 살균처리

0. 아리수품질확인제 수질검사 5항목과 설명은 ?

- 5항목은 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

- 탁도(물의 흐림 정도), 수소이온농도(물의 산성,알카리성 판단기준)

잔류염소(물속에 존재하는 염소량 판단, 소독력이 있는 형태)

철, 구리(철배관, 동배관의 용출여부 판단)

0. 수돗물이 우윳빛같이 뿌옇게 나오는 원인은 ?

- 주로 겨울철에 일어나는데 찬물이 따뜻한 곳으로 나오면서 물속에 녹아 있는      산소가 나오면서 생기는 기포현상으로 찬물에는 산소가 보통때보다 많다

투명한 그릇에 받으면 금방 투명해져 소독약이 아니라는 것을 알수 있음.

- 또한 수돗물속에 포함된 공기는 압력이 높고 온도가 낮을때 많이 포함되어      수도꼭지를 틀면 압력이 낮아져 공기가 한꺼번에 나와서 뿌옇게 보이는 것

0. 상수원 수질오염지표로 쓰이는 BOD가 무엇인지 알고 계십니까 ?

- 생물화학적 산소 요구량으로 Biochemical Oxygen Demand의 약자

0. 먹는물 수질기준은 어떻게 정하나 ?

- 보통 성인 한사람이 하루에 2리터씩 70년간 마실 경우 건강에 해롭지 않을      양에 다시 1/100 ~ /1,000의 안전율을 고려하여 정함

0. 퇴근시간이 지났는데 계속하여 일을 시킨다면 어떻게 하시겠습니까 ?

- 꼭 그날 처리해야 한다면 밤샘업무도 하겠지만 그렇지 않다면 다음날         일찍 처리할 수 있도록 상사와 상의하여 처리

0.  현장 여건상 일일검사 건수를 못하였을 경우에는 어떻게 하시겠습니까 ?

- 근무시간을 초과하여 검사하거나 토요일, 공휴일 등을 이용하여 하겠다