통수 전 수질검사

공사개요	공사명	가리봉동 2-175~121-44외 3개소 배급수관 정비공사
	공사개요	D=150~300 mm, L=1,614 m
	시공업체	삼진엔지니어링	착 공 일	2015. 05. 06.
	통수예정일	2015. 11. 10	준공예정일	2015. 12. 22.
수질검사 사 항	검사목적	통수 전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	1.가리봉동 89-125 ~ 115-124 (2구간)
	검사위치	가리봉동 115-119 외 2개소
	검사예정일시	2015. 11. 10
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		사정으로 인한 일정변경 시 별도 통보 공사감독 이지환 ************* 현장소장 이천구*************

따로붙임 : 1) 공사구간 통수 일정표 1부.  끝.

◎ 공사구간별 통수 일정표

◯ 공사명 : 가리봉동 2-175 ~ 121-44외 3개소 배급수관 정비공사

연번	공 사 구 간		공 사 규 모		통수 예정 시간(일시)	비 고
	시 점	종 점	관경(mm)	연장(m)
1	가리봉동 115-124	가리봉동 89-125	D300	480	2015. 11.10 (17:00)

* 위의 통수 일정 변경 시 사전 유선 통보하겠음

□ 위 치 도