통수전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	2016년 공릉배수지(3,4지)내부방식공사
	공사개요	공릉배수지(3,4지)내부방식 전면 개조공사 A= 32,710㎡
	시공업체	(주)당수산업개발		착공일		2016. 08. 24
	통수예정일	4지 : 2017. 03.24		준공일		2016. 12. 30
		3지 : 2017.04.15
수질검사 사 항	검사목적	통수전 음용수 적합여부 수질검사
	검사대상 (통수구간)	공릉배수지 3,4지
	검사위치	공릉배수지 3,4지
	검사예정일시	4지 : 2017. 03. 08(수요일) 10:30 예정
		3지 : 2017. 03. 29(수요일) 10:30 예정
	검사항목	먹는물 수질기준 전항목(59항목)
배관재질 및 코팅유무	배관종류	-	코팅유무 및 코팅재질		3지		천정 : 폴리우레아
					4지		천정 : 폴리우레아
					3지		벽체 및 바닥 : 고분자수지계(패널)
					4지		벽체 및 바닥 : PE시트
기타참고 사항		공사감독 손진곤 ************* (사정으로 인한 일정변경시 사전협의 예정)