□ 수질검사 결과

○ 검사대상(주소) : 성북구 석관동 316-21

구 분	검사일	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4㎎/L이하)	PH (5.8～8.5)	철 (0.3㎎/L이하)	구리 (1.0㎎/L이하)
시행 전	2/8	-	-	7.2	0.05	0.01
시행 후	3/26	0.14	0.29	7.2	0.02	0.03
30일 이후	4/24	0.15	0.29	7.3	0.01	0.03