점검일자		수축 포장기 점검			결재	담 당	과 장
2016년 12월 7일						손성수
검사항목			작업전	작업후		결과	비고
필름 공급기	공급기 동작 및 이상음 확인		양호	양호
	필름 컷팅 상태		양호	양호
	공급 컨베이어, 고무롤러 상태		양호	양호
	구동모터 및 변속기 상태		양호	양호
	벨트마모 및 장착부 상태확인		양호	양호
수축비닐 터널	히터 동작상태		양호	양호
	터널내 열분산 홴 동작상태		양호	양호
	와이어 콘베이어 동작상태		양호	양호
	콘베이어 구동모터 및 변속기 상태		양호	양호
	각종 벨트 상태		양호	양호
제어판넬	차단기 상태		양호	양호
	각 표시램프 상태		양호	양호
직하이송콘베이어	브러쉬벨트 마모, 이상음 확인		양호	양호
	컨베이어 구동모터 및 변속기 상태		양호	양호
콤퓨레서	작동상태 및 마모상태 이상음 확인		양호	양호
	콤퓨레셔 적정공기압 체크 (5~8㎏/㎠)		양호	양호