〈붙임 1〉

숙련도시험 표준시료 측정결과표

사업소명 : 광암아리수정수센터

시료번호	시험일	시험결과(ng/L)				분석방법	분석장비
		2-MIB		지오스민
		저농도	고농도	저농도	고농도
L-3	14.12.19	19.2		20.8		SPME-GC/MS (외부표준법)	GC/MS
H-12	14.12.19		196		191	SPME-GC/MS (외부표준법)	GC/MS

시험자 인적사항

항 목	시 험 담 당 자
	성 명	직 급	시험경험 년 수	수질시험 담당기간
2-MIB Geosmin	이준호	공업연구사	5년	19년
	변승헌	공업연구사	4년	13년