〈붙임 1〉

숙련도시험 표준시료 측정결과표

사업소명 : 강북아리수정수센터

시료번호	시험일	시험결과(ng/L)				분석방법	분석장비
		2-MIB		지오스민
		저농도	고농도	저농도	고농도
L-10 H-11	14.12.22	20.3	152	19.8	149	SPME	GC/MS

〈붙임 2〉

시험자 인적사항

항 목	시 험 담 당 자
	성 명	직 급	시험경험 년 수	수질시험 담당기간
2-MIB, 지오스민	이종관	연구사	10년	10년