여의도 순복음 강남교회

시설종류	보완사항	조치사항	비고
경보설비	○ 다음장소 감지기 불량(각1개소) 4층 406호 지하1층 정문출입구 앞 연기감지기	보수요함
피난설비	○ 다음장소 유도등 점등불량(각 1개소) -주계단 2~1층 계단참 통로유도등 - 지하2층 B211 청년부 출입구 피난구유도등 ○ 다음장소 유도등 적응성 불량(각 1개소) (통로유도등-피난구유도등) - 지하2층 B215 오케스트라실 출입구(1개) - 지하2층 B205유아부(1개소) - 지하2층 101 강의실(1개소) - 지하2층 B202 교회학교사무실(1개소) - 지하2층 B203 유년부교사실(1개소) - 지하2층 바울성전(1개소)	보수요함