스마트건설기술 체계 및 기술현황

2020. 8. 20

도시기반시설본부

총  무  부

목    차

목차	내 용	page
Ⅰ	시범사업 단계별 스마트건설기술 체계표	3
Ⅱ	시범사업 단계별 스마트 건설 기술 현황	8
Ⅱ-1-1	설계(현장조사 및 드론)	8
Ⅱ-1-2	설계(BIM)	10
Ⅱ-2-1	시공(공통)	12
Ⅱ-2-2	시공(토목/ 철도)	13
Ⅱ-2-3	시공(건축)	14
Ⅱ-2-4	시공(설비)	15
Ⅱ-3	안전관리(공사장)	16
Ⅱ-4-1	시설물 유지관리(시설관리)	17
Ⅱ-4-2	시설물 유지관리 (시설점검관리 시스템)	18
Ⅱ-4-3	시설물 유지관리 (안전예방관리 시스템)	19
Ⅱ-4-4	시설물 유지관리 (점검시스템)	20
Ⅱ-5	통합관리 플렛폼	21
Ⅲ	스마트건설기술 관련단체 연구개발 현황	22

Ⅰ. 사업단계별 스마트건설기술 체계표

단계	기술분야	기술영역	세부응용기술
설계	자동인식	드론 GPR(지하탐사레이더)	GPR 탐사, 3D스캐너 지형ㆍ지반 자동인식 모델링
	3D기반 BIM 자동 모델링	드론 구조물 자동인식 모델링	AI, 3D스캐너, 3D프린터 BIM화, 공장화 생산 설계 드론 영상인식 디지털 트윈
	기타	디지털 측량, 풍동시험
	BIM 기반 스마트 설계	BIM(3D)	3차원 도면
		BIM(4D) 공정관리	프로젝트 일정조정(공정관리)
		BIM(5D) 그래이스	적산 및 원가계산
		BIM(6D) 유지관리	건축 설비관리 통합, 준공자료 입력
		BIM 설계 자동화	BIM 설계 자동화
		통합3차원모델	기계설비, 전기, 통신, 배관, 건축, 구조 완전통합 3차원 모델
		상세도, 설계변경
	BIM 플렛폼	BIM 설계도구	파라메트릭, 복잡 곡면 모델링, 갑섭검토, 물량산출, 문제추적, 제품결함
		BIM 플렛폼	규모의 확장성, 라입브러리, 인터페이스의 일관성, 호환성, 다양한 사용자 환경, 속성관리를 위한 효과적인 지원 revit, 밴트리시스탬, 아키케드....
		BIM 환경	다양한 플렛폼, 표현방법 환경 지원

단계	기술분야	기술영역	세부응용기술
시공	일반관리	노무관리	노무자 출입관리 및 노임관리
		민원관리	레일, 철교 롤링, 미진동발파 저소음 제어(보올링)
		운영관리	3D 스캐너, 360° 카메라 ICT 기반 현장 안전사고 예방
	공정관리	공정관리	시공 정밀제어 및 자동화 (기계, 근로자, 구조물 등)
	가설관리	가상(프리콘)/계측 관리	구조물, 가설공사 가상시현 수직 경사면 자동측정
		시설물 정보 통합 및 표준화	빅데이터, 디지털 트윈
	시공관리(토목/철도)	BIM 기반 공사관리	구조물 측정 및 측량
		터널공사	터널 실시간 모니터링 안전 및 공정관리 터널 고성능 강관지보, 노면절공 및 파쇄 동시
		도로공사	도로구조물 원격 자동화 시공 기술 개발 포장환경 포장상태 조사장비 아스팔트 연화제
		기초/파일	석션파일 기초파일,
	시공관리(건축)	BIM 기반 공사관리	BIM을 이용한 적산, 공사비산출, 공정표작성, 설계변경, 간섭 프로그램 제작운영
		모듈화 스마트공장생산	모듈화 스마트 팩토리 로봇생산 현장조립
		기초/파일	스마트 말뚝 시공, 휴대형 관입시험
	건설기계	지능형 건설장비 관제	AI, 원격제어, 제어용 IOT 시스템, 각종 센서
		건설기계 통합운영 및 관제	반입 조립 해체 반출 종합관리시스템

단계	기술분야	기술영역	세부응용기술
안전관리	안전교육		VR(가상현실)을 통해경험 체험
	공사안전관리시스템	안전관리 및 제어용 IoT시스템	딥러닝+iot영상 긱기 이미지분석 화재 , 위험요소 감지 안전관리 플렛폼 굴착공사 안전간리 밀폐공간 IoT 기술 RTLS 안전 시스템 BLE Mesh-network 무선통신 각종센서가 연동되는 센서 허브, 게이트웨이, 플랫폼, 애플리케이션 실시간 위치추적시스템
	안전관리	화재안전관리	IoT 무선화재감지 및 화재경보 시스템
		추락안전괸리	고소작업 안전벨트 체결 자동감지
유지 관리	시설물 점검‧진단 자동화 IoT 센서 기반 시설물 모니터링 로봇/ 드론 기반	교량 하중점검	로드셀 삽입 교량 상부구조물 수직하중 측정, 하중 주기적 모니터링
		상하수도	상하수관에 모니터링시스템을 직접 부착하여 실시간 모니터링
		교통	지능형 교통체계(ITS) 및 LED응용 디스프레이 GIS기반 디지털안내도
		철도보수 안전 시스템	궤도회로장치 궤도레일 감지시스템
		영상분석시스템	딥다닝 다채널 선별관제 시스템 블록기반 객체 인식 영상분석 시스템
		도로관리	도로포장조사분석 GPR을 활용한 도로시설물 상태진단
		영상인식 구조물점검	카메라 터널내부 주행 구조물 손상 조사 드론 시설물 점검 정밀 데이터 취득 강박스 내부점검 터널촬영 스캐너
		구조물 측정	톤크리트 잔존 응력 측정, PSC구조물 강선유효장략 측정 지중탐사(노면하부공동탐사, 지하시설물탐사, 철도궤도탐사, 문화재유구조사) 구조물탐사(터널배면조사, 교량상판조사, 댐사면조사, 활주로 포장층 조사)
		구조물자동계측	스마트자동계측시스템(SAM) 경사계,수위계,침하계,하중계,변형률계
		도로, 지하면 동공 측량	GPR 지하투과레이더

단계	기술분야	기술영역	세부응용기술
유지 관리	환경관리	악취관리	기상, 하수도 악취측정 지도 작성 스프레이 악취저감장치 낙차완화시설 악취발산저감 공기주입식 SOB Media 장치 음식물 제습장치, ICT 안개분무시스템, 전기분해, 액비재순환시스템 전기분해산성/알카리수 악취성분 제거 중금속 동시제거
	도로관리	역주행 방지	ITS교통시스템
	주차관리	차량검지용 무선 지자기센서	지자기 주차면센서’와 ‘지자기 차량검지기(M-VDS)’
	재해관리시스템	침수 재해관리 소화기	침수긴급방어체계(FRDS) 스마트 소화기 ’ONE TOUCH’ 스키핑 현상 오작동 개선
	범죄예방관리	비상벨 이상음원 감지기술	CCTV사각지대 비상벨 이상음원 감지기술을 이용한 스마트 비상벨
		외부침입 센서	외부침입으로부터 물리적으로 방어해주는 스테인리스(SuS304)특수 망으로 제작된 방충망
	재난관리	재난의사결정시스템	-위험평가지원시스템(RASS) -홍수긴급방어시스템(FRDS) -실시간침수모니터링시스템(IoTIMS) -건물침수예측시스템(BIFS)(개발중)
		홍수예방 하천감시 수위센서	하천감시 초음파 수위센서
	점검시시템	BIM/GPS 통합관리	3차원건설공간정보실내·외통합 솔루션
		지하구조물관리 시스템	지하구조물 자산관리시스템(AMSus)
		IoT 무선기기 안전시스템	특정소출력 안전시스템용 IoT 무선기기
		구조물 점검관리 시스템	HR소나와 Dual소나, 시설물 상태평가 sm-PED시스템
		IoT 기반 시설물 상태점검 재난예측 시스템	사물인터넷기반의 실시간 시설물 상태평가

단계	기술분야	기술영역	세부응용기술
플렛폼	플렛폼 운영	협업 플렛폼	클라우드 솔루션 Business Experience Platform 협헙환경 조성 언제, 어디서나, 어느 장비에서나 3DEXPERIENCE platform에 접근 프로젝트 관리, 제품 설계, 해석, 데이터 관리를 통해 Digital Transformation 완성
	디지털 기반 유지관리	스마트빌딩 플랫폼	도면의 뷰잉은 물론 협업까지 가능한 도면에 특화된 파일기반 클라우드 협업 플랫폼
		BIM/GIS Platform	빅데이터, 디지털 트윈 3차원 건설공간정보 실내·외 통합 솔루션 실내공간정보 클라우드(PaaS)
		차량이용 지형지물 인식 3차원건설정보	MMS(Mobile Mapping System)

Ⅱ 단계별 스마트 건설 기술 현황

Ⅱ-1-1 설계(현장조사 및 드론)

기술분야	업체명	세부응용기술
	응용부문
드론 영상인식	드론아이디	1. 3차원 드론 자동비행 기반실사 디지털트윈 모델 제작 2. 디지털트윈 모델 기반시설물(사회기반시설물, 건축물, 공장 등) 외관 점검, 역설계 및 도면화 3. 드론으로 취득한 데이터를 기반으로 한 자동결함탐지 인공지능 솔루션 제공
	역설계 및 도면화 디지털트윈 모델 제작 자동결함탐지AL솔루션
GPR 지하투과레이더	히이어스	1. 지반조사 및 물리탐사 2. 지하안전영향평가 관련 3D GPR 탐사
	3D GPR 탐사
	보민글로벌	1. 지하안전영향평가 관련 조사 서비스 제공 및 관련 장비 지원, 2. 지반조사 및 물리탐사 관련 장비 도입 및 기술교육, 현장지원/ 탐사관련 소프트웨어 개발 및 지원서비스
	3D GPR 탐사
드론 영상인식	카르타	1. 클라우드 기반 건설용 드론 데이터 플랫폼으로 자율비행 드론으로 촬영된 이미지를 자체 개발한 알고리즘으로 3D 매핑 2. 포인트 클라우드, 정사영상 등을 추출하고 이를 3D 측량, 시공 관리
	3D 매핑 측량, 시공 관리
	엔젤스윙	1. 드론데이터분석솔루션 2. 웹브라우저에서드론데이터를처리,관리,공유,활용 3. 드론영상데이터처리, 현장 시각화, 도면 중첩, 토공량 측정, 지형단면도 생성 누구나 전문가처럼 건설현장을 가상화 하고, 효과적으로 현장을 관리
	드론영상데이터처리 현장시각화 도면 중첩 토공량 측정 지형단면도생성
3D기반 BIM 자동 모델링	라인테크시스템	1. BIM360: 설계 시공 프로젝트팀과 데이터를 실시간 연결 정보에 근거한 의사결정을 지원 예측가능하고 수익성 있는 결과 도출 플랫폼 2. EdgeWise：강력한 자동형상 추출 기술, 각종배관추출, 철골 및 철근콘크리트 ,목재 조물 추출 및 벽체추출, 덕트 추출 가능한 SW 3. RealityCapture: BLK360과 레이저스캔 분야의 축적된 전문기술이 반영된 RTC360등의 스캐너로 생성된 스캔데이터를 활용 하는 서비스 4. Verity: BIM모델과 점구름을 비교분석하여As-Designed모델과As-Built형상의 차이를 확인 가능케 하는 SW 5. Rithm: 바닥 및 벽의 평활도를 수치적 및 시각적으로 표현한 강력한 도구
	자동형상 추출 기술 BIM360 BLK360 RTC360

기술분야	업체명	세부응용기술
	응용부문
3D기반 BIM 자동 모델링 측량·	한양측량시스템	·GeoMaxZenith35pro, Zenith40등 GNSS수신기와 1인용 토탈스테이션, BIM용 소프트웨어 및 각종측량장비 1. iDig중장비용 센서 시스템 2. 3Dsurvey 드론매핑 소프트웨어 3. 드론용 3차원 스캐너
	BIM용 소프트웨어 각종측량장비 중장비용 스마트 센서 드론 측량용 3차원 스캐너
	베이시스	드론영상촬영 BIM변환 지형단면, 지반조사
	지형단면, 지반조사
IOT이용 자동인식	무브먼츠	1. SmartStation 장비를 이용하면 지하 매설관 10초 만에 3차원 모델링으로 변환 2. 매설 심도와 지하 매설관 유형 등의 속성 값들을 추출해 제공
	지하 매설관 탐사 및 도면화
측량기기	새한측기(주)	측량기기 판매 및 수리, 검사, 솔루션 제공 Drone LiDAR System TDOT Series
측정 및 측량	라이카 지오시스템즈 코리아	측량 및 공간정보에 대한 축적된 기술로 GPS, Network 시스템, Total Station, 항공 라이다 스캐너, 지상라이다 스캐너, 항공 카메라, 무인항공기, 건설 중장비 제어솔루션, 모니터링 솔루션, 레이져 거리측량기 등의 첨단측량 및 계측 제품과 서비스를 제공
측량기기	코세코	측량기기(Total Station, GNSS/GPS, Theodolite, Level 등) - 한글응용 측량 프로그램(도로, 현황, 지형, 기성물량, 터널, 해상, 계측 등) - 유지관리 계측시스템(3DMProⅡ, TANKⅡ 등) - 시공장비(레이저 자동레벨 및 터널 레이저) - 비파괴 시험장비 - 건축·토목감리장비 - GPR(지중탐사장치) - 계측/측정기기 - 시설물 유지관리 장비 - 토질 계측장비

Ⅱ-1-2 설계(BIM)

기술분야	업체명	세부응용기술
	응용부문
건축 BIM 설계 시스템	두올테크	1. ARCHICAD: 건축 BIM 소프트웨어 2. SmartCONPlanner: 3D기반의 가설공사계획 3. CADEWA: 국내최초의 설비전용CAD 4. 다양한 설비전용 기능을 통해 정확하고 빠른 설비도면 작성을 지원
	건축 BIM 소프트웨어 3D기반의 가설공사 계획
토목 BIM 설계 시스템 BIM 플렛폼	마이다스아이티	[토목분야에 특화된 BIM솔루션] 1. 교량, 지하구조물, 선형기반 3차원정보모델 2. 정확한 도면과 수량정보 생성을 위한 상세모델링 지원 3. 기존 구조해석과 설계, 2D도면, 수량산출 하나의 프로그램 구현 통합플랫폼 4. midas CIM은 MODELER를 중심 통합플랫폼 5. MODELER 3D정보모델 CONSTRUCTOR모듈/ DRAFTER모듈, DESIGNER모듈 연계 시공관리 및 수량/ 도면생성/ 해석프로그램 호환
	3차원정보모델 통합플랫폼
건축 BIM 설계 3D기반 BIM 자동 모델링	포치건축사	1. BIM건축설계：계획->중간->실시 2. BIM컨설팅： 조직구성, 설계및감리, 건축물유지관리, 도입을 위한 방향성도출, 실시시행업무 3. BIM전환설계: 설계 및 업데이터 4. 공종별 설계변경 자동화: 설계데이터분석 및 간섭체크
	BIM건축설계 BIM컨설팅 설계변경 자동화
	코스팩이노랩	1. KBimDGenerator: IFC모델에서 평면도, 입면도, 단면도 등 주요 2D도면 자동생성 프로그램 2. DiPlan: BIM기반의 공사계획 시스템 3. BIMStation: RevitArchitecture 설계지원 플러그인 프로그램
	BIM기반의 공사계획 시스템
	빔피어스	1. 3D 기반 BIM 자동 모델링 프로그램, BIM 라이브러리 관리 시스템 2. BIM 데이터 기반 자동 공간배치 프로그램 등 건축/건설 분야의 프로그램 개발 3. 건설PMIS 4. 모바일 앱
	BIM 자동 모델링 자동 공간배치 프로그램 건설PMIS, 모바일 앱
	연우PC엔지니어링 린텍 코스펙빔테크	1. 연우PC엔지니어링제품: BIM기반PC설계, 구조설계, RPMS(PC운영관리시스템)구축운영 2. 린텍: 3차원 철근시공 상세도, BIM기반적산, 구조최적설계 및 안전진단 3. 코스펙빔테크: 프리콘BIM, 시공BIM, BIM기술개발
	적산 철근상세 프리콘

기술분야	업체명	세부응용기술
	응용부문
풍동시험, 풍하중설계	넥스트폼	1. BARAM NWT는 건축물 및 공작물 설계를 풍하중 산정 CFD 프로그램 풍동실험 조건 해석 수행 2. 36개 풍향 별 외압계수, 피크외압계수 출력
	풍하중 풍동시험
BIM 설계	넥시빌	디자인익스프레스는 다양한 설계템플릿 1. 3D모델 2, 구조해석 3. 도면 4. 수량산출 5. BIM에 이르는 설계 산출물을 빠르고 정확
	3D모델, 구조해석, 도면, 수량산출
	Syntegrate	1. BIM 설계 2. 캐나다 도입사례 3. 빔핸드북 4. 가상건설(BIM) 중심 신 건설관리(설계 시공) 모 5. OSC 사업으로 동대문 디자인 플라자, 현대자동차복합전시관, 루비비통 스토어 등
	BIM 설계 곡면 마감재 설계 자동화 생산설계
BIM 설계(토목) GPR 지하투과레이더	다산	1. BIM 설계 2. 교각아래 소나이용 BIM 표현
	BIM 토목 설계 소나이용 수중교각 탐사

Ⅱ-2-1 시공(공통)

기술분야	업체명	세부응용기술
	응용부문
노무관리 자재관리 공정관리	두올테크	1. Gateware: 건설현장의 입 퇴장 관리시스템 2. 건설현장노무자의노무 3. 물류/자재 4. 진도관리
	노무자 입출입관리
노무관리 안전관리 통합시스템	노버스메이	1. 세이프로는 건설현장 내 근태관리 및 안전관리가 가능한 스마트 안전관리 시스템 2. 현장 인력의 출퇴근 및 근무 중 특이사항 여부, 안전모 및 안전고리 착용 여부 확인, 3. CCTV 및 모니터링을 통한 건설 현장 관리로 업무와 안전의 누수를 막고, 이 모든 과정을 한곳에 묶어 ‘효율적으로 관리’ 할 수 있는 시스템 목포시 종합 운동장, 김해시 종합 운동장, 남양건설 공주월성 A-4BL 아파트 건설공사 3공구, 원주 행두동 골드디움 아파트 신축공사 현장
	인력의 출퇴근 안전고리 착용 여부 확인 CCTV 및 모니터링
민원관리(소음/진동)	슈라이앤바이트코리아	1. 레일, 철교 롤링 소음 감소 2. 레일댐퍼 휠 댐퍼
	소음감소
	나우이엔씨	발파 환경 피해를 최소화 하기 위하여 다양한 제어/미진동 발파 특허 기술 노하우를 바탕으로 발파진동 및 소음 피해 최소화, 시공성과 경제성을 고려한 발파기술
	발파암반 소음 최소화 전자뇌관 정밀시차제어
	성진이엔씨	1. 선대구경수평/수직천공(Φ382mm)공법 2. 무진동암파쇄굴착(UltraRockSplitter,URS)
	발파진동감소
파일공사관리	㈜아이디어스	1. 휴대형 동적 콘 관입시험 2. 장비 접근성, 이동성우수) 3. 스마트 말뚝시공장비(높이 낮은곳, 주행성, 안전성확보)
	휴대형 관입시험
계측관리	심플비트	1. 지반계측 2. 흙막이 계측 모니터링 시스템
	흙막이 모니터링
건설기계 관리	에스 솔루션	건설기계, 장비에 대한 Total Management System을 도입 1. 반입 전부터 해체 후 반출까지 과정에 대한 체계적인 종합관리 2. 설치된 장비의 특성과 취약점을 분석하고 최적의 솔루션을 제공
	건설기계장비 종합관리시스템
	서준전기	건설현장안전관리 및 제어용 IoT 시스템 1. 중장거리통신기술이 융합된 조명 및 기기제어용 제어허브 2. 각종센서가 연동되는 센서허브, 3. 게이트웨이, 플랫폼, 애플리케이션으로 구성됨
	건설안전관리 산업용 IOT 가정용 IOT

Ⅱ-2-2 시공 (토목/ 철도)

기술분야	업체명	세부응용기술
	응용부문
포장관리	로드텍	범용 고속 자동포장상태 조사장비(KRISS) 1. 고속도로·국도·일반도로와 공항 활주로, 항만 야적장 등 다양한 포장 환경에서 활용 기하구조나 차선휘도 등 기능 확장 모듈 장착하여 신속한 조사
	포장상태조사
철도시설	현대로템	1. 국내 및 해외 시장의 니즈를 충족하기 위해 자기부상열차 2. 무가선 저상트램 등 친환경 철도차량의 상용화
	자기부상 무가선 저상트램
터널공정관리 시스탬	오픈웍스	AMoNS(아몬스;Advanced Monitoring N Safety System)시스템터널에 특화된 다양한 IoT 안전관리 H/W시스템을 적용 1. AMoNS(아몬스)통합 모니터링 S/W대시보드를 통해 실시간 모니터링 2, 터널의 작업환경과 모든 객체의 데이터를 언제, 어디서든지 다양한 방식으로 실시간 모니터링 안전 및 공정관리
	터널건설 현장 모니터링 안전관리 및 공정관리
	두나정보센터	[스마트건설분야] 1. TBM시뮬레이터솔루션 2. TBM설계자동화솔루션 3. 건설운영관리서비스: BIM,건설물류(doonaIO) 4. AI(머신러닝,딥러닝)서비스
해상 기초 파일	지오오션	1. 석션파일 설계 시공기술 확보 2. 가물막이 및 해상 작업대 설치기술
아스팔트제조용 연질화 첨가제	창포기술	아스팔트 연질화 첨가제
터널 본선부 강지보재	㈜티에스테크	1. 고성능 강관지보 제조기술 2. H형강지보 제조
도로관리, 도로 안전시설물	이든컴퍼니	1. 노면단절공정과, 노면파쇄공정이 동시에 수행가능 2. 밀도높은 도로포장노면 조성
측량 측정관리	소키아	구조물측정 및 측량
특수교량의 구조해석, 현장관리	케이블테크(주)	도로교 및 보도교 케이블 자재공급 및 시공 E.H.P 말뚝(내진보강 및 선단확대 강관파일) 공법 Space R-Wall 자립식(합벽식) 옹벽공법 R.P.W (Precast 직벽형 방음벽) 기초공법 P.I.C 합성형 라멘 공법
지반보강공사를 전문으로	한국기초㈜	`지반을 급속히 강화하여 연약지반, 지하수 흐르는 대수층 등을 보강하는 TWIN-JET공법, 지상의 장애물 등으로 지상에서 보강할 수 없는 수평/경사 보강 방식의 METRO-JET공법, IIT기술이 접목한 모니터링기술

Ⅱ-2-3 시공 (건축)

기술분야	업체명	세부응용기술
	응용부문
모듈화	모콘에스터	욕실, 이동식벽체, 타일, 내외장 등 마감재 모듈화 시공 간편화
	모듈러건축 모듈러바스시스템 및 모듈러벽체
모듈화 (스마트팩토리)	두나정보센터	[스마트공장분야] 1.제품:doonaMES(영업관리)doonaIO, SOLIDWORKS(기계설계용캐드) 2. 스마트팩토리서비스
	생산자동화 설계자동화 시물레이션
가설공사	선진RCS	1. E.F.C50의 조립구성은 작업자의 편의성을 높여 볼트 및 너트체결로 구성 2. 시트템 구조는 클라이밍슈 및 클라이밍 레일에 가이딩 되어 외부마감 작업 후 크레인을 사용하지 않는 유압인양방식의 클라이밍 시스템 3. AI, Bigdata, Iot 등 4. 4차 산업기술 들을 시스템에 도입 건설현장 안전사고 발생률 줄임
	외부 가설비계
모듈화	다이어	1. 자유자재로 움직이는 가변형 벽체를 위한 스마트 배선 모듈 2. 전력제어기능을 갖춘 모듈화 된 배선장치의 벽체 내장화
	벽체 스마트 배선모듈
보안시공	네오스텍	1. 외부침입으로부터 물리적으로 방어해주는 스테인리스(SuS304)특수 망으로 제작된 방충망 2. 사용자가 어디에 있든 실시간으로 침임 감지가 되면 핸드폰 APP을 통해서 알려주는 IoT감지센서가 결합된 패키지 제품
	방충망 iot 감지시스템
모듈화 LED패널	㈜아보드	1. LED패널 다양화 모듈화 2. pc모듈 디자인 보유
공사비관리 공정관리	DPR건설	1. BIM설계 도입으로 설계단계에서부터 착공전 시공책임형(CM), 스마트건설사업 및 프리콘 사업가능 2. 설계자, BIM전문가, 시공사, 하도급 협력사, PM(DPR사) 착공전 , 설계, 시공자가 참여하여 원가 분석 및 공정(공기)확정하여 리스크 최소화(오차5%이내)
	협력업체 협업을 통한 시공+설계+원가관리 동시수행
공사비관리 공정관리	유니드시스템	1. BIM도입 3D도면 2. BIM을 이용한 적산, 공사비산출, 공정표작성, 설계변경, 간섭 프로그램 제작운영
	BIM기반 공사비 설계 시공상세, 공사기간 동시 수행 및 추후 설계변경 수행

Ⅱ-2-3 시공 (설비)

기술분야	업체명	세부응용기술
	응용부문
스마트소화기	파이어버스터	스프링클러 오작동을 해결하여 화재 진압률을 높이는 스프링클러 분기배관인 ‘JET BUSTER‘와, 안전핀 제거 및 호스 분리 문제를 해결하여 안전핀 해제만으로 사용이 가능한 스마트 소화기 ’ONE TOUCH’ 스키핑 현상 오작동 개선 설비비 건축비 절감 층고 절감 시공성 증가
	화재진압 화재예방
전기차 충전기	클린일렉스	○ 전기차 충전기 제조 및 충전운영 서비스 진행 ○ K-Charger 시스템을 기반으로 완속, 급속충전기 이용에 대한 충전서비스 과금 결제 서비스 사업 ○ L-Charger 시스템을 기반으로 LH공사의 임대아파트 등에 멀티충전 시스템을 도입 시범 서비스 제공 중
	급속충전기 충전서비스 과금 결제 서비스
건물일체형태양광 발전시스템	세종인터내셔널주식회사	‘BIPV, 건물일체형태양광 발전시스템＇에 앞장서고 있으며 차세대 태양전지인 CIGS 플렉시블 모듈과 고효율의 단결졍 모듈을 건축자재와 일체화 시켜 개발 한타일(Hantile)-지붕일체형 태양광 전통 기와 한월(Hanwall), 솔리브로(Solibro)-외벽일체형 태양광 커튼 월 CIGS 박막형 모듈 에코 솔라 월 패널(Eco solar wall panel)-외벽일체형 태양광 에코 솔라 루프 타일(Eco solar roof tile)-지붕일체형 태양광 BIPV, 스마트 패널(BIPV, Smart panel)-스마트 내진 패널
직렬형 통합배관용 세대유닛	구성이엔드씨	세계최초의 직렬형 통합배관용 세대유닛(퓨어화), 제로에너지 하우스 등의 실내온도 조절기에 적합한 쾌적 기반의 환수온도조절 장치 등을 생산판매하고 있고, 저온 저전력 구동의 흡착식 냉동기를 국내최초로 개발해 1. 통합배관용 세대유닛 상품명 : 퓨어화(Pure-HWA) 방식 : 직렬형(세계 최초, 가장 간단한 구조) 종류 : 급창 전용기기 과 급탕난방 겸용기기 용량 : 20,000kcal/h ~ 44,000kcal/h 2. 흡착식 냉동기 상품명 : ECO-GRID 방식 : 저온(65℃ 이하) 및 중온(75℃ 이하) 구동 흡착식 종류 : 흡착식 냉동기, 흡착식 냉온풍기 용량 : 가정용 5, 10 KW급과 이를 병렬로 조합한 중 용량 기기
	직렬형 통합배관용 세대유닛(퓨어화), 제로에너지 하우스

Ⅱ-3 안전관리 (공사장)

기술분야	업체명	세부응용기술
	응용부문
추락안전관리	아이엘케이	고소작업 안전벨트 체결 자동감지
	안전벨트 체결 자동감지
공사장안전관리	지와이네트워크	딥러닝 기술이 탑재된 ‘ReCon'은 IoT 영상기기를 이용해 실시간 이미지 분석을 통해 감지된 영상 내 화재와 같이 이상 징후가 탐지되면, 주의/경계/위험 대응 단계로 Web/App을 통해 알람 또는 검색
	이미지분석 화재징후 탐지
화재안전관리	로제타텍	SmartCol은 IoT기술을 활용한 무선 화재 감지 및 화재 경보 시스템으로, 화재 발생 시, 소방서 및 관계자들에게 음성 및 문자로 신속히 경보가 가능한 IoT 무선화재 감지 및 화재경보 시스템
	화재경보시스템 음성문자전송
안전교육	에이디엠아이 노바테크	산업현장의 각종 안전사고를 VR(가상현실)을 통해경험 할 수 있도록 개발한 체험형 콘텐츠 - 추락,낙하,추돌,감전등산업현장의 사고를 가상현실로 체험 - 경우에 따라 별도장시(시뮬레이터,구조물,열감/냉감/감전전달장치)적용으로 사고 체감성을 극대화하는 효과 적용가능
	안전사고 가상체험
건설기계 안전관리	영신	Machine Control 시스템 국산화 기술, 중장비 접근경보 및 제어 시스템, 근로자 중심 스마트 안전관리 플랫폼 등 다양한 자동화 및 안전 솔루션 보유
	장비접근경보 안전관리 플랫폼
밀폐공간안전관리	지에스아이엘	IoT 기술을 이용한 RTLS 안전 시스템으로 터널 및 밀폐구조물, 지하구조물 등 건설 현장에서 근로자의 실시간 위치 파악과 현장 위험환경 요소(진동, 수위, 유해가스 등)를 실시간으로 파악하는 안전 시스템
	터널/지하공간 근로자위치파악
	㈜네오스텍	BLE Mesh-network 무선통신 기술통신 음영지역(광산터널)해소
	무선통신
안전관리 플렛폼	코오롱베니트	스마트건설: 건설현장에서의 관리효율 증대 및 안정성 강화를 위한 다양한 솔루션을 제공 스마트안전: 외부데이터와 기존데이터를 IoT시스템을 통해 실시간분석하고, 상시안전 여부를 파악하여 실시간 조치와 관리가 가능
	관리효율 증대 및 안정성 강화 상시안전 여부를 파악
굴착공사 안전관리	아이클롭스	비탈면 및 제방 유지관리영상계측시스템(낙석등 변화인식) 지하굴착 공사안전관리 영상계측 시스템(구조물변형인식)등 구조물변형 감지 이미지 분석 알고리즘 병렬처리 프로세서 및 센서통합 카메라 보드 지능형영상시스템
	영상계측
건설현장 안전관리 및 제어용 IoT시스템	서준전기	건설현장 안전관리 및 제어용 IoT시스템 중장거리 통신기술이 융합된 조명 및 기기제어용 제어허브, 각종센서가 연동되는 센서 허브, 게이트웨이, 플랫폼, 애플리케이션으로 구성됨
	건설안전관리 산업용 IOT 가정용 IOT
안전관리시스템	네트윅스	ICT 기술을 접목시킨 스마트 안전장비 도입으로, 안전관리 강화를 하고 안전사고 예방 및 효율적인 현장관리를 도모하기 위한 스마트 건설기술 시스템
	ICT 기술을 접목시킨 스마트 안전장비 도입

Ⅱ-4-1 시설물 유지관리 (시설관리)

기술분야	업체명	세부응용기술
	응용부문
교량수직하중측정	대경산업	하중계측 포트받침 하부판에 하중 측정 가능 센서인 로드셀 삽입 교량 상부구조물 수직하중 측정, 하중 주기적 모니터링
	측정 가능 센서
악취관리	㈜에코파	음식물처리기 제습 처리기내 센서 부착
	음식물처리 제습
	㈜에코탄소	액비재순환시스템, 밀폐형돈사 ICT 안개분무시스템 전기분해산성/알카리수 악취성분 제거 중금속 동시제거
	축사 악취제거
	㈜한국하수도기술	기상, 하수도 악취측정 지도작성 스프레이 악취저감장치 낙차완화시설 악취발산저감 공기주입식 SOB Media 장치
	하수도 악취제거
침수 재해관리	㈜우노	침수긴급방어체계(FRDS)
	침수방어
스마트파이프라인 모니터링시스템	코위드원	'스마트 파이프라인 모니터링시스템 과 '싱크트리시스템'으로 구분 '스마트파이프라인 모니터링시스템'은 상하수관에 모니터링시스템 직접부착 실시간 모니터 시스템 스마트시트, 스마트예방시트, 보호커버 및 감지센서, 원격감시장치, 서버등으로 구성 특히 원격감시 장치는 저 전력으로 운영할 수 있어 일반전력은 물론 태양광 전원 사용 가능 유지관리비용 줄임
	상하수도 모니터링
교통체계 디지털 교통안내도	싸인텔레콤	지능형 교통체계(ITS) 및 LED응용 디스프레이 GIS기반 디지털안내도
	지능형교통체계(ITS) 및 LED 응용 DISPLAY
철도보수 안전 시스템	에스알	열차제어시스템의 기본이자 핵심인 궤도회로장치는 궤도레일에 전기회로를 구성하여 열차의 유무를 검지하는 장치이다. 당사의 임펄스궤도회로장치는 신뢰, 가용, 유지, 보수, 안전성을 갖춘 이중계 통합모듈 시스템으로 개선
	궤도레일에 전기회로로 열차유무 검지
영상분석시스템	핀텔	지능형영상분석시스템 AVAX: 블록기반의 점진적 객체 인식 영상분석 시스템(조달우수제품) PREVAX:딥러닝 다채널 선별관제 시스템
	지능형영상분석시스템

Ⅱ-4-2 시설물 유지관리 (시설점검관리 시스템)

기술분야	업체명	세부응용기술
	응용부문
영상인식 구조물점검	케이엠티엘	고감도 카메라 터널내부 주행 구조물 손상 데이터 생성, 분석(귤열, 무수, 백태, 박리, 철근노출 등)
	구조물 균열 검출
	니어스랩	인공지능 기반의 자율비행 드론 시설물 점검 정밀 데이터 취득 시설물 결함 데이터 실시간 확인 관리
	시설물점검 관리
구조물 잔존응력 측정	후레시네코리아	-SlotStress:콘크리트구조물의 내부 잔존 응력을 직접적으로 측정 가능한 기술 -Crossbow:PSC 구조물 내·외부에 배치된 강선의 유효장력을 직접적으로 측정 가능한 기술 -스마트강연선: PSC구조물의 스마트긴장력관리가 가능한 기술
	구조물 측정 조사
강박스 내부점검	코비코리아	로봇을 활용한 강박스리브 내부점검: 소형로봇을 활용한 강박스리브 내부점검 드론을 활용한 VirtualInspection: 개발된 3D점검툴에 드론으로 촬영된 사진 및 동영상정보를 입력하여 구조물 가상점검구현
	강박스 리브 내부점검 드론 촬영 영상 3D점검툴
터널 촬영	딥인스펙션	고성능 영상촬영 장비를 이용한 터널촬영 스캐너 -영상 및 인공지능 기반의 시설물 균열/결함분석소프트웨어
	터널촬영스캐너 균렬결함분석
변위자동측정시스템	대작테크닉스	스마트자동계측시스템(SAM)은 기술혁신(·통합계측:경사계,수위계,침하계,하중계,변형률계 · 무선통신:1km송수신)과 원가혁신(수동계측보다 저렴)을 이룬 자동계측시스템
	자동계측시스템
3D스캐너	파로코리아	3차원 스캐너 실시간 현장 정렬, 자동 대상 인식, 움직이는 대상 필터, 스캔 정렬 및 포지셔닝을 사용하여 스캔 데이터를 쉽고 효율적으로 처리하고 관리할
	3차원 스캐너
지하탐사 구조물탐사	탑지오이엔지	지중탐사: 노면하부공동탐사, 지하시설물탐사, 철도궤도탐사, 문화재유구조사 구조물탐사: 터널배면조사, 교량상판조사, 댐사면조사, 활주로 포장층 조사,
	지하안전관리 지중탐사 구조물탐사
강수측정시스템	제이스컴	- 수재해 피해 저감을 위한 전파 강수계 및 측정시스템개발 - 차량센서기반 주행환경 관측·예측·안전운행도로기술개발 - 전파강수 관측소 강수 자료 분석 및 활용체계
	수해감지
GPR 지하투과레이더	이성	비파괴 검사의 최첨단 기술인 차량형 다중 GPR은 도로 표면과 주변 관측 이미지기록, GPS기록 등을 동시에 실시하며, 실시간으로 3D 지하측량을 수행하여 동공의 위치를 찾음
	3D 지하측량 동공확인
도로 및 교통시설관리 유지관리	케이알엠주식회사	도로포장조사분석 GPR을 활용한 도로시설물 상태진단기술 도로재표 물성평가기술
	포장면 측정

Ⅱ-4-3 시설물 유지관리 (안전예방관리 시스템)

기술분야	업체명	세부응용기술
	응용부문
도로안전시설	로드파킹마스터	교차로 및 고속도로 진입로를 따라 나열되도록 설치하여 역주행차량이 진입할 경우, 경고문구 및 경광음을 발산하여 양방향 차량이 역주행 차량진입 사실을 인지하도록 하는 사고예방시스템. 스쿨존/ITS교통시스템 연동으로 활용가능
	역주행 방지
주차안전시설	하나텍시스템	최근 끊임없는 기술개발을 통해 “차량검지용 무선 지자기센서” 원천기술을 확보하여 안정화 시켰으며, 이러한 안정화된 원천기술로 ‘지자기 주차면센서’와 ‘지자기 차량검지기(M-VDS)’의 상용화에 성공하며 차세대 기술 선도
	지자기 주차면센서’와 ‘지자기 차량검지기
범죄예방시설	㈜비에스소프트	CCTV사각지대 비상벨
	보안/비상벨
	네오스텍	외부침입으로부터 물리적으로 방어해주는 스테인리스(SuS304)특수 망으로 제작된 방충망과 사용자가 어디에 있든 실시간으로 침임 감지가 되면 핸드폰 APP을 통해서 알려주는 IoT감지센서가 결합된 패키지 제품
	iot감지시스템
	비에스소프트	이상음원 감지기술을 이용한 스마트 비상벨은 소리를 분석하여 각종범죄, 화재, 건강관련 위급상황을 인식하고 관계기관으로 즉시 통보하는 시스템
	스마트 비상벨
철도안전시설	에이알텍	터널경보장치(TACS,TunnelAlarmControlSystem)는 터널로진입하는 열차를 감지하고 경보를 울려 터널 내 작업자가 안전하게 대피하도록 유도 특징)시스템이중계, 원격제어(설정,절체,리셋,바이패스), 고장진단기반자동절체기능(Hot-StandBy)구현
	터널경보장치
재난의사결정시스템	우노	재난의사결정시스템(DRiMSS) -위험평가지원시스템(RASS) -홍수긴급방어시스템(FRDS) -실시간침수모니터링시스템(IoTIMS) -건물침수예측시스템(BIFS)(개발중) -프라이빗블록체인DB관리시스템(개발중)
홍수예방 하천감시 수위센서	㈜다이어	홍수 예방을 위한 실시간 하천감시 초음파 수위센서
	지능형 IOT디바이스제조 스마트시티, 재난대응분야
소공간 소화시스템	진화시스템	가스계 소화설비로서 소공간을 위한 자동소화장치와 데이터센터와 같은 민감설비를 위한 저소음 가스소화시스템, 소방특장차, 소공간용 소형소방사다리차 및 발화위치추적자동소화시스템 등을 자체 연구개발 공급
	데이터센터 민감설비저소음 가스소화시스템

Ⅱ-4-4 시설물 유지관리 (점검시스템)

기술분야	업체명	세부응용기술
	응용부문
BIM/GPS 통합관리	올포랜드	BIM/GISPlatform/건물실내·외공간 정보서비스 솔루션으로서 기존3차원 GIS기술과 BIM기술의 장·단점을 상호 보완한 3차원건설공간정보실내·외통합 솔루션 MapPrimeCloud/ 고가의 GIS시스템 구축 없이 시간과 장소, 장비에 구애 받지 않고 동일한 서비스 및 실시간 협업작업이 가능한 Cloud기반 지도서비스
	BIM/GISPlatform/건물실내·외공간 정보서비스 솔루션
지하구조물관리 시스템	에스코건설턴트	지하구조물 자산관리시스템(AMSus)는 성능기반 자산관리개념의 유지관리를 적용한 통합 자산관리 시스템으로 구조물 데이터 통합관리, 성능평가, 수명예측, 자산가치 평가, 효율적인 예산집행
	지하구조물 자산관리
IoT 무선기기 안전시스템	위니텍	특정소출력 안전시스템용 IoT 무선기기'는 현행 관련 법제도에 의거하여 안전시스템용 주파수를 사용한 무선통신모듈 및 중계기와 응용소프트웨어로 구성 (사례: IoT화재감지기)
	특정 소출력 안전시스템용 IoT 무선기기
구조물 점검관리 시스템	다음기술단	HR소나와 Dual소나, 시설물 상태평가 sm-PED시스템, 구조물 건전성 모니터링 플랫폼 등 첨단기술을 도입한 시설물 관리기술과 콘크리트 내진보강, 부단수 공법 안전관리 토탈 솔루션
	구조물 건전성모니터링 플렛폼
IoT 기반 시설물 상태점검 재난예측 시스템	아신씨엔티	사물인터넷기반의 실시간 시설물 상태평가 및 재난·재해 예측시스템
	시설물상태평가 재난재해 예측시스템
스마트빌딩 플랫폼	솔리데오시스템즈	NSPACE는 건축의 계획부터 완성까지 전 과정을 지원하는 도면에 특화된 서비스, 도면의 뷰잉은 물론 협업까지 가능한 도면에 특화된 파일기반 클라우드 협업 플랫폼. Acropolis SG Platform은 시설물의 구조, 기계, 전기, 통신, 보안 등의 유틸리티를 사물인터넷(IoT)와 연계하여 BIM기반으로 시설관리(FMS), 에너지관리(BEMS)를 연동하는 HTML5 기반의 스마트빌딩 플랫폼
	시설물 유지관리(FMS), 다차원 건설정보(BIM, 2D) 솔루션
BIM/GIS Platform	올포랜드	MMS(Mobile Mapping System) 차량의 운행과 함께 도로 주변에 있는 지형지물의 위치 정보와 시각정보를 취득 BIM/GIS Platform 3차원 GIS기술과 BIM기술 장·단점 상호 보완한 3차원 건설공간정보 실내·외 통합 솔루션 실내공간정보 클라우드(PaaS)
	차량이용 지형지물 인식 3차원건설정보
GIS 통합관리 플랫폼	가이아쓰리디(주)	mago3D는 AEC(Architecture, Engineering, Construction) 영역과 전통적인 3차원 공간정보(3D GIS)를 통합적으로 관리, 가시화해 주는 차세대 3차원 플랫폼
	공간정보(3D GIS)통합적관리, 차세대 3차원 플랫폼

Ⅱ-4-4 시설물 유지관리 (점검시스템)

기술분야	업체명	세부응용기술
	응용부문
드론 점검	에스아이에스	세계 최고의 안정성을 자랑하는 FLIR 社의 SkyRanger R60은 미군, 미국 경찰뿐만 아니라 국군에서도 다양하게 활용하고 있는 드론입니다. 또한, Atlas Dynamics 社의 Atlas Pro는 기동성이 매우 뛰어나다는 장점을 살려 순찰, 감시, 보안 등의 목적으로 활용이 가능한 드론
	드론 순찰 감시
지하수 지열관련 정보시스템	소다시스템	· SAR 영상을 이용한 지하공간 변위 데이터 · GIS 기반 정보시스템(지하수, 지열, 광해관리) · SKUA/GOCAD 솔루션

Ⅱ-5 통합관리 플렛폼

기술분야	업체명	세부응용기술
	응용부문
협업 플렛폼	다쏘시스템	- 클라우드 솔루션 3DEXPERIENCE platform - 디지털 협업 환경제공 회사내 모든 부서 사용 Business Experience Platform - 언제, 어디서나, 어느 장비에서나 3DEXPERIENCE platform 접근 업무 수행 및 협업을 수행할 수 있음 - 하나의 통합 플랫폼에서 대시보드, 프로젝트 관리, 제품 설계, 해석, 데이터 관리를 통해 Digital Transformation 완성
	하나의 플렛폼으로 대시보드, 프로젝트 관리, 제품 설계, 해석, 데이터 관리
협업 플랫폼	솔리데오시스템즈	NSPACE는 건축의 계획부터 완성까지 전 과정을 지원하는 도면에 특화된 서비스로, 도면의 뷰잉은 물론 협업까지 가능한 도면에 특화된 파일기반 클라우드 협업 플랫폼 Acropolis SG Platform은 시설물의 구조, 기계, 전기, 통신, 보안 등의 유틸리티를 사물인터넷(IoT)와 연계하여 BIM기반으로 시설관리(FMS), 에너지관리(BEMS)를 연동하는 HTML5 기반의 스마트빌딩 플랫폼

Ⅲ. 스마트건설기술 관련단체 연구개발 현황

기관명	세부응용기술
한국건설기술연구원	몰탈 적층용 3D 프린터, 스마트토공 플랫폼, 국토교통 빅데이터, MR 기반 화재대비 시뮬레이터, 파일럿 기반 열진공 챔버, 자율주행 센서 데이터 수집 시스템, IoT 및 원격 스캔 기반 스마트 시설물 관리, 시민체감형 스마트시티 리빙랩, 실내 미세먼지 제거를 위한 레인지후드 통합형 스마트 환기시스템, 녹조제어 통합 플랫폼, 4차산업 기술 융합 돌발홍수 예측 시스템, 초고층 복합시설 재난 대응기술, 스마트 건설장비, TBM 시뮬레이터
한국건설기술연구원	모듈러 건축 국가R&D 실증사업 건설산업의 패러다임 전환, 공장에서 주택을 생산 - 모듈러 건축은 70%이상의 부품을 공장제작하여 현장에서 설치하는 공법임. 현재 행복주택 70세대 공급 완료, 10층이상 중고층 모듈러 주택 공급예정
한국건설기술연구원	스마트한옥 기술개발의 성과물 출품 - 3.5Units 적층 2층 한옥 - 전통지붕의 모듈화 - 패시브형 한옥
한국건설기술연구원	- “드론을 활용한 비탈면 및 도로포장 관리 효율화 기술 개발”과제의 성과 발표 - 비탈면 및 포장관리 효율성 극대화를 위한 드론 장착 센서(SAR-L, 영상, 초분광) 데이터 분석기반의 비탈면 변위(變位), 포트홀(Pothole), 포장상태지수(PCI) 측정기술 개발 - 연구분야 1. 드론을 활용한 비탈면 변위 측정 기술 개발 - 연구분야 2. 드론을 활용한 포트홀 탐지 기술 개발
한국건설기술연구원	계측 신뢰성 및 내구성이 뛰어난 광섬유센서 기반 콘크리트 매립형 센서를 개발하고, 이를 활용하여 콘크리트 시설물을 효율적으로 모니터링할 수 있는 기술을 개발하여, 과학적이고 체계적인 콘크리트 시설물 유지관리기술을 제공
한국건설기술연구원	신경망 센서를 활용한 콘크리트 시설물의 스마트 모니터링 기술 개발
한국건설기술연구원	사물인터넷 기반 실시간 시설물 상태평가 및 재난·재해 예측시스템
한국건설기술연구원 스마트 건설재료·시스템 연구팀	감염병 확산방지를 위한 상시 검역·방역 기능의 스마트 터널 개발 1.감염병의 상시 방역 기능의 광촉매 적용 항바이러스 건설자재 및 공조 시스템 개발 2.감염병의 상시 검역 기능의 지능형 상시감지 시스템 및 통합 관제 체계 개발 3.감염병 확산방지를 위한 상시 검역·방역 시설 - 이동 설치가 가능한 상시 검역·방역·관제 기능의 스마트 터널 시스템 (예:공항등) - 감염병 접촉·공기 중 확산방지 기능이 구현된 다중·약자 이용시설 클린 시스템 (예:병원등)

기관명	세부응용기술
한국건설기술연구원	차세대 해수담수화를 위한 분리막 및 저에너지 연계 공정 기술 개발 · 기존 해수담수화 기술의 한계점인 다량의 농축수 발생 및 낮은 생산효율 문제점을 해결하기 위하여 차세대 기술인 막증발(Membrane Distillation, MD) 기술을 적용한 차세대 해수담수화 공정 기술 개발 · 농축수 절감 및 생산량 증대를 위하여 중공사 형태의 막증발법 전용 모듈을 적용하여 400 ㎥/일 규모의 막증발법 실증플랜트 공정을 설계, 구축 및 운영 (세계 최초 및 최대 규모의 차세대 해수담수화 기술 확보) · 저에너지 해수담수화 공정 기술 개발 (RED-RO, FO-RO)
한국건설기술연구원	첨단기술기반 하천환경 평가 및 관리 시스템 개발 기존에 불가능했던 생태실험, 실규모 하천실험, 치수분야 대형모형실험 - 3개의 대형수로(길이 약 600 m, 폭 11 m)와 최대 10 유량 공급 장치 보유 - 실험실증 기반 수재해 수환경 대응기술 및 국민공감 서비스 프로그램 제공 - Optical Remote Sensing과 Digital Twin 기술을 활용한 스마트 하천환경평가 및 모니터링 시스템 연구 개발
한국건설기술연구원	제로에너지 주택 건축 활성화를 위한 고성능·적정비용 건축 자재 개발 1) 건물용도별(주거, 비주거) 요구성능(단열, 기밀, 결로, SHGC)을 만족하는 고성능 창호 2) 복합 성능(단열, 기밀, 결로, 내화)을 만족하는 초단열 방화문 3) 보급형 고성능 진공단열재 및 복합보드
한국건설기술연구원 대심도 복층터널 연구단	도심지 지하공간 활용 극대화를 통해 교통정체 해소 및 환경개선이 가능한 다 분·합류시설을 보유하는 심도 40m 이상, 연장 15km 이상의 신형식 복층터널 설계 및 시공기술을 개발하였다 - 최적화 설계기술 개발 · 구조체(중간슬래브 등), 내부 시설물(표지판 등)의 설계 기술 등 - 효율적인 시공기술 개발 · 구조체 제작, 시공 장비 및 최적화 시공을 위한 특수부 시공 기술 등 - 환기 및 화재안전 설계 기술 개발 · 네트워크형 환기 설계, 해석기술, 구조체 내화 및 보수/보강기술 개발 등
한국건설기술연구원 미세먼지 전구물질 저감을 위한 광촉매 적용 건설자재 개발	KICT 광촉매 활용 미세먼지 건설기술 연구단 (연구단장 곽종원)은 2018년도 국토교통과학기술진흥원 건설기술연구사업인 국가「저비용 고성능 광촉매를 활용한 미세먼지 저감 1.광촉매 적용 숏크리트 시작품 2. 공기청정타워 시작품 3. 광촉매 보도블록 적용을 통한 NOx 저감 확인 시연 장치 4. 본 연구 개발 저비용 고성능 광촉매 관련 광촉매 시제품 및 슬러지
한국건설기술연구원	EMP(고출력 전자기파) 차폐 건설 재료, 소재 및 측정장비 개발- 전자파 차폐 시멘트 복합재료 시작품 - 전자파 차폐 창호 시작품 - 전자파 차폐 복합도료 시작품 - 전자파 차폐 간이시험장치 시작품 - 콘크리트용 전자파 차폐 측정 간이시험장치 시연 서비스
한국건설기술연구원 지반안전연구단	- 도심지 굴착공사 현장에서 발생가능한 지반함몰 예방을 위한 국가 R&D 연구단 과제에 대한 홍보 - 지반함몰 위험성 예측 및 평가기술, 지반함몰 예측 복합탐사 기술, 지반함몰 방지 굴착면 차수/보강기술, 지반공동 긴급복구 기술, 지반변위 최소화 수직 및 수평굴착기술에 관한 연구내용 소개

기관명	세부응용기술
한국건설기술연구원 건설정책연구소	국가 인프라 건설 생산성 및 국민 안전과 편의 향상을 목표로 건설관리(Construction Management) 기술 제도 및 정책, 산업 자동화, 프로세스 고도화, 기반시설 관리 혁신 분야 등에서 국가 R&D 및 정부 수탁, 자체 연구과제를 수행 ○ 저소음·슬러지 회수기능을 구비한 친환경 도로포장 커팅기술 - 기존 커터기로 도심지 도로포장의 절단 시 발생하는 과다한 소음과 미세먼지(잔해슬러지)를 최소화 - 포장 두께 약 300㎜까지 한번에 절단할 수 있는 고성능 커팅기술 - 최근 대두되는 대기·환경의 오염방지를 위한 기술적 해결책 제시
한국건설기술연구원 건설정책연구소/(주)동방티씨에스	3D 지형공간정보기반 토공사 지원 스마트 건설 시스템 등 산업 응용 기술 건설사업관리 대가 기준, 건설공사 공기산정 기준 등 제도 개발 기반시설 성능개선 관련 의사결정 기술
한국시설안전공단	국가 주요시설물의 안전진단 및 유지관리, 시설물 관리이력의 정보화, 기술개발 및 인력 양성 등의 업무를 수행하고 시설물의 안전사고 예방 ㅇ 사장교 전시모형 점검로봇 (시연) - 케이블 점검로봇을 이용한 사장교 케이블 점검 시연 - 협소공간 점검로봇을 이용한 사장교 보강거더 점검 시연 ㅇ 시설물 점검 및 진단장비 (시연) - 열화상 카메라, 전자 내시경 - 초음파 토모그래피, 철근탐지기 ㅇ 어태치먼트 점검·진단 차량(전시) 및 진동제어 모형(시연) - 3-D GPR을 이용한 터널 천단부 공동조사 및 점검·진단 동영상 - 교량 풍진동 및 건물 내진 모형 시연
㈜한국IOT기술원	사물인터넷 플랫폼기반 산사태,산불,염분 등 수질계측 예.경보시스템 대규모 택지 개발지역 내 소류지 현장의 수위.강우 계측으로 자동 경보방송을 하여 소중한 인명 및 재산피해를 예방하는 재난 경보 시스템 입니다 ※ 실시간 강우량 수위 등을 계측관리 ※ 강우량 수위 영상 등 기상정보수집과 정보의 date-base 화 ※ 다양한 홍보방송 기능 내장 ※ 온라인 네트웍크 모바일 화
㈜한국인프라	기술자료관리시스템 구축과 Web을 기반으로 하는 GIS, BIM 및 시설물관리 분야에서 고객의 정보인프라 구축 건축, 토목, 플랜트를 포함한 건설 전 분야에서 시설물 객체의 물리적 혹은 기능적인 특성에 의한 시설물 수명 주기 동안 신뢰할 수 있는 의사결정을 할 수 있도록하는 데이터 제공, 모델링 및 업무지원 시스템
㈜한화건설	한화건설 검측시스템 ZEDA는 검측업무를 혁신적으로 개선시켜줄 솔루션으로, IT장비를 활용한 문서 자동화를 통해 DATA관리는 물론 자재 및 공정관리까지 단계별 업무를 간소화 하고 관리비용을 절감할 수 있는 시스템
현대건설｜기술교육원	[안전문화체험관] 장비안전체험: 건설기계, 장비작업시 올바른 안전절차를 직접 실습해보고, 안전사고를 재현 건설안전체험: 현장감을 극대화한 연출을 통해 건설현장의 위험요소를 체감할 수 있도록 함 재해구조체험: 대행재해로 이어질 수 있는 화재, 질식사고를 중심으로 초기대응 및 구조훈련을 실시
한국과학기술원	'무인검사장비 기반 교량구조물 신속진단 및 평가기술 개발 무인검사장비로 교량 구조물의 신속 진단을 위해 다수의 센서를 탑재하였으며, GPS 음영지역에서도 비행할 수 있는 장점. 공역 및 인증 기관에서 실증 비행을 통해 비행 성능 검증과 실교량 T/B를 수행

기관명	세부응용기술
사단법인 한국장비관리 리콘디션협회	① 건설현장에서 운영되는 노후중장비의 안전성향상(리콘디션)사업과 안전관리 ② 건설현장에서 운영되는 노후중장비의 매연&소음저감 등 환경관리사업 ③ 건설현장에서 운영되는 사고빈발 중장비의 개별관리, DATA 구축사업 ④ 리콘디션 작업 시 절차 및 검측, 검수방법의 표준화(서류화)사업
한양대학교 / 두산인프라코어	건설장비 무인 원격 조종 기술, 건설장비 작업 생산성 혁신 기술(Machine Guidance), 건설장비 안전 작업 및 건설 현장 스마트 네트워크 기술 등이 있으며, 이들은 전체적으로 건설장비 관제 플랫폼으로 연계된다.
노후교량 장수명화연구단	(1) T/B용 노후철거(폐) 교량 확보 및 장수명화 실험검증 (2) 보수보강 평가 및 설계기반 구축 (3) 보수보강 실증 DB구축 및 강교량 실험검증 전략 수립 (4) 노후교량 고정밀 입력하중 측정시스템 개발 (5) 신뢰도기반 교량 내하력평가 및 다중데이터 성능평가 기술개발 (6) 노후교량 성능저하 평가기술 개발 (7) 교량의 장기성능 예측기술 개발 (8) 교량관리시스템 연계체계 및 유지관리 개선 방안 수립
대한기계설비산업연구원	■ 기계설비 산업 발전을 위한 기술 개발 사업 1. 노후 공동주택 설비 리모델링 공법 개발 및 보급 촉진 - 층간소음 저감형 바닥난방 공법 개발 2. 기계설비 기준 개발 - 기계설비 배관단열 기준 개발 3. 신재생에너지 기술 개발 - 개방형 지열 용량 산정 및 데이터 기반 설계 방법 개발 4. 에너지 관련 연구 개발 - 건물 유형별 에너지 효율 평가 방법 개발 - 기존 건축물 저탄소 에너지 효율화 리모델링 최적화 연구 ■ 기계설비 산업 발전을 위한 정책 개발 및 제도 개선 1. 기계설비법 하위법령 연구 등 2020년 4월 18일 법 시행 준비 2. 기계설비 업계 불공정 예방 가이드 북 제작 연구 3. 기계설비법에 따른 정보체계 구축 기본계획 수립
노후 도로시설(교량, 터널, 사면, 옹벽)의 내진성능관리 의사결정지원 기술 개	● 도로시설의 노후도를 고려한 물리적 지진취약도 평가 기술 개발 ● 도로망의 지진복원력 평가를 통한 노후 도로시설의 내진성능관리 의사결정지원기술 개발 및 시범적용
공간빅데이터 연구단	국토교통부와 국토교통과학기술진흥원이 지원하는 국토공간정보 R&D사업 수행기관으로 “공간 빅데이터의 저장, 관리, 분석 및 서비스 제공을 위한 핵심 기술과 이를 구현한 플랫폼 개발”을 추진하고 있음
노후공동주택 수직증축 리모델링연구단 (아주대학교 산학협력단)	저비용·고효율 노후 공동주택 수직증축 리모델링을 위한 요소기술 개발 : 주호·주동 설계기술, 내력벽 철거 최소화 기술, 지하 주차장 확대 기술, 외피 리모델링 기술, 최적 설비 기술, 구조안전, 제도 개선 및 리모델링 사업모델 개발
생활밀착형 공동주택 성능향상 연구단	생활밀착형 공동주택 성능향상 기술개발 연구단은 ‘누수 없는(Water Leak-Free)’, ‘실내공기오염 없는(Indoor Pollution-Free)’, ‘소음 없는(Noise-Free)’, ‘결로 없는(Condensation-Free)’의 요소를 갖춘 ‘WINC-Free 4 Homes 실현’을 비전

기관명	세부응용기술
경기대학교 건축공학과 친환경 건축 구조·재료 연구실	기술명 : 생태학적 열화 콘크리트 보수 공법 1. 기술개요 - 콘크리트 표면 보호를 위한 글라이코 캘릭스 막(glycocalix membrane) 형성 박테리아 기반 생체모방형 코팅재의 조성 및 시공기술. - 박테리아가 형성하는 클라이코 캘릭스 막(glycocalix membrane)의 화학적 열화 요인 차단 메커니즘을 고려한 콘크리트 구조체 보수·보강 기술 - 콘크리트의 열화방지 및 자기보호 효과에 대한 박테리아의 지속적인 활동에 의한 콘크리트 구조체의 유지관리 효율성 향상(박테리아의 생장, 번식을 통한 유지관리 프리) 2. 기대효과 · 노후 하수관에 의한 싱크홀 등의 사회적 문제 대응 및 구조물 사용수명 연장을 통한 사회적 비용 절감 - 생애주기 연장을 통한 유지관리 비용 30% 이상 감소 - 기존 보수재 대비 황산 열화 노출환경에서의 구조물 내구연한 17~20배 증가 - 부식 환경에 노출된 인프라 구조물의 보수·보강 및 고내구화 기술로서 원전구조물, 터널, 지하구조물 등 유지보수가 어려운 사회기반 시설물의 열화 방지에 대한 효율적 유지관리 기술로서 활용 3. 주요실적 - 지식재산권 확보 : 특허출원 - 해외 5건, 국내 5건, 특허 등록 - 해외 2건, 국내 2건 - 학술적 성과 : 국외(SCI(E)) - 6편, 국내 - 6편, 국내·외 학술발표 - 17건 · 기술 홍보 : 2017, 2019 서울 경향 하우징 페어 참가 · 현장적용 : 영등포 선유로 하수암거 보수공사
자기치유 친환경 콘크리트 연구센터	자기치유 콘크리트 분야의 미래시장 선점과 원천기술 확보를 통해 세계 건설재료 시장을 선도하는 R&D 센터를 목표로 자기치유 개념정립, 성능제어, 응용기술 개발 및 성능평가 표준화 등의 연구과제 수행 -유・무기 혼합재 활용 자기치유 콘크리트 기술 개발 -박테리아 활용 자기치유 콘크리트 개발 -캡슐 활용 자기치유 콘크리트 개발 -반응제어형 자기치유 콘크리트 기술 개발 -자기치유 콘크리트 성능평가 표준화 기술 개발 및 실용화 전략
공동구 연구단	건설기술연구사업의 일환으로 ‘실대형 성능검증 시험을 통한 도심지 소단면(Φ3.5m급) 터널식 공동구 설계 및 시공 핵심기술 개발 및 검증’ 과제를 수행 1. 도심지 터널식 공동구 최적 설계용량산정 및 글로벌 표준화 설계기술 개발 2. 도심지 소단면 터널식 공동구 굴진율 예측기법과 급곡구간/특수지반 급속 시공기술 개발 3. 공동구용 수직구 급속시공을 위한 저소음/무진동 시공시스템, 보강/차수 기술 개발
육상시추시스템실증연구단	국토교통부의 플랜트연구사업인 “시추용 육상 드릴링 시스템의 방향제어 추진체 및 이수순환기술 개발”을 수행 ① 드릴링 시스템의 추진체 및 방향제어기술 개발 - 방향각 전환율 15°/30m급 드릴링 추진체 및 제어기술 ② 이수 순환특성 예측 및 연속순환시스템 기술 개발 - 왕복경로 4km급 이수특성 예측 및 연속순환시스템 기술 ③ 육상 특화형 이수 혼합·처리시스템 개발 - 이수 혼합유량 100㎥/h급 혼합 및 처리 기술
(사)한국건설교통신기술협회	건설기술진흥법 제14조의 규정에 의거 지정된 신기술을 확대·보급하고 국내 건설기술 발전에 이바지 하기 위하여 (사)한국건설신기술협회를 설립함