시설물관리대장

□ 시 설 명 : 선유교 보행전용교량 엘리베이터(1호기)

○ 시설개요(모델명 : HYD )유압식
○ 승강기번호(ID) : 0093-464
위 치	개소		규 격	수 량		공사기간	취득가격 (천원)		하자기간	시공사	발주처
선유보행육교	1		13인승 (장애인용)	1대		2001.12.29 ~ 2002.12.19			‘02.12.19~ ’05.12.18	현대엘리베이터(주)	서울시도시기반시설본부
○ 부대시설
시 설 명		규 격			수 량			제작업체(연락처)				비고
		정격하중			900kg			1577-0603 현대엘리베이터(주)
		정격속도			45m/min			02-3670-0953
정지층수(열림방식)		1F~2F(2door)			중앙개폐
모터		36.8kw			1대
메인로프		12A			5본
완충기		선형 에너지축적형			1식
레일		CAR 8kg/m, C.W.T(균형추)18kg/m			1식
통신장치		IP인터폰			1대			대한유비텍(주)(02-438-9870)				무선
전원		동력 3상380V 60Hz 조명 1상220V 60Hz			1식							총소비전력 (15KW)
CCTV		컴퓨터 모니터방식			1식			대한유비텍(주)(02-438-9870)				무선
제어방식		유압식(간접식) 공냉식			1식
○ 현황사진(제내지)								○ 위 치 도 (서울시 영등포구 양평동 6가 1-132)
□ 기타사항 : 운행필증 14.10.13, 카내부크기 1600(W) X 1350(D), 출입문 크기 900(W)X 2100(H)

시설물관리대장

□ 시 설 명 : 선유도 보행육교 엘리베이터(2호기)

○ 시설개요(모델명 : S.M-1500-2CO45-2STOP)로프식(전기식)
○ 승강기번호(ID) : 0059-219
위 치	개소		규 격	수 량		공사기간	취득가격 (천원)		하자기간	시공사	발주처
선유보행육교	1		20인승 (일반승객용)	1대		‘09.12.29 ~‘11.10.30	493,570		2011.10.17~ 2014. 10.16	서일종합건설(주) 현대엘리베이터(주)	서울시 한강사업본부 (시설1과)
○ 부대시설
시 설 명		규 격			수 량			제작업체(연락처)				비고
		정격하중			1350kg			1577-0603 현대엘리베이터(주)				전망형
		정격속도			60m/min			02-3670-0953
정지층수(열림방식)		1F~3F(2door)			중앙개폐
모터		8.3kw			1대
메인로프		10A			6본
완충기		Oil BUFFER			1식
레일		CAR 13kg/m, C.W.T(균형추) 8kg/m			1식
통신장치		IP인터폰			1대			대한유비텍(주)(02-438-9870)				무선
전원		동력 3상380V 60Hz 조명 1상220V 60Hz			1식							총소비전력 (15KW)
CCTV		컴퓨터 모니터방식			1식			대한유비텍(주)(02-438-9870)				무선
제어방식		VVVF(MRL) (가변전압가변주파수)			1식
○ 현황사진(제외지)								○ 위 치 도 (서울시 영등포구 양평동 95)
□ 기타사항 : 운행필증 14.10.13, 카내부크기 1830(W) X 1600(D), 출입문 크기 950(W)X 2100(H)