승강기 안전점검 체크리스트

점 검 부 위 및 점 검 항 목			점검결과	비고
관리	비상키	신속히 대처할 수 있게 관리 상태
		아무나 사용할 수 없도록 보관 상태
	비상연락망 체계	관리실, 전기실, 경비실에서 신속히 대처할 수 있는가
	고장, 수리일지의 기록	고장, 수리시 일지작성 및 결재 여부 확인(기전, 경비실)
승강장∧각층∨	버튼	버튼 동작시 등록층에 정확히 도착 상태
	표시기	승강장의 표시기(램프류 및 표시장치)의 작동상태
	청결	승강로 내 물청소 등으로 인한 습기 유입 유무확인
	외부 문	도어슈의 탈락등으로 도어가 앞,뒤로 흔들리지 않는가
		도어의 여, 닫힘 속도가 지나치게 빠르거나 느린가
		변형, 마모, 부식 등은 없는가
카내부	부착물	이용자 안전수칙 및 비상연락망의 부착여부
		승강기 관리카드의 부착여부
	표시장치	층표시,운행방향램프 등 램프류의 점등상태
		기타 운행에 필요한 표시장치의 동작상태
		조작반의 잠금장치의 잠금상태
	버튼	행선버튼의 동작상태
		열림버튼의 동작상태
	통화장치	카내 통화(인터폰)이나 경보장치의 통화상태
	문닫힘 안정장치	문 닫힘 안전장치(세프티슈,광전장치)의 작동상태
	카의 문 및 착상	승강장문 및 카문의 변형,마모,부식 등 상태
		문턱 홈에 이물질(흙,담배꽁초 등)의 삽입등 청결상태
		문 개,폐 동작이 원활한 상태인지 확인
	운행시 진동,소음	정상운행 중 과도한 진동이나 소음이 발생하는지 확인
기계실	기계실통로 및 출입문	통로에 장애물이나 현저하게 어둡지 않은가 확인
		출입문의 시건장치의 시건 및 파손여부 확인
	조명,환기 및 누수	기계실내의 조명,환기시설이 정확히 작동하는가 확인
		천장이나 창문 등에서 누수나 빗물 유입 가능성을 확인한다
	수권조작및핸들및레바	수권 조작용 핸들 및 레바가 준비되었는가 확인
	전동기 및 권상기	이상한 발열이나 소음 등이 있는가 확인한다
기 타

점검자 :    용역업체명                             성 명 :            (인 또는 서명)

점검자 :    시립미술관 총무과            직        성 명 :            (인 또는 서명)

점검자 :    시립미술관 총무과            직        성 명 :            (인 또는 서명)

점검자 :    시립미술관 총무과            직        성 명 :            (인 또는 서명)